# 配置地址提供程序

地址提供程序指定代理服务的 TCP 监听程序地址 (IP 或 DNS 名和端口)。

要配置地址提供程序，请执行以下操作：

1. 如果尚未执行此操作，请在管理控制台的更改中心中单击锁定并编辑 (请参阅使用更改中心)。
2. 在控制台的左侧窗格中，选择环境 > Coherence 集群。
3. 在“Coherence 集群”表中，选择要为其配置地址提供程序的 Coherence 集群。
4. 选择配置：地址提供程序页。
5. 要创建新的地址提供程序，请单击新建，或者选择现有地址提供程序的名称。
6. 要为 Coherence 地址提供程序创建新套接字地址，请单击新建或选择现有套接字地址的名称。要配置新的套接字地址，请执行以下操作：
   1. 在名称中，为新的 Coherence 集群套接字地址指定名称。
   2. 在监听地址中，为套接字地址指定监听地址。
   3. 在监听端口中，为套接字地址指定监听端口。
   4. 单击确定。
7. 要激活这些更改，请在管理控制台的更改中心中单击激活更改。
   并非所有更改都立即生效。某些更改必须重新启动后才能生效 (请参阅使用更改中心)。