> # Pontos de Acesso Local do Tuxedo: Geral

> Opções de Configuração Tarefas Relacionadas Tópicos Relacionados

> Use esta página para definir a configuração geral de um ponto de acesso local do Tuxedo que será usado com esse servidor WTC.

> #### Opções de Configuração

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Nome do Ponto de Acesso | O nome exclusivo usado para identificar este ponto de acesso local do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um Serviço do WTC. Isso permite definir configurações exclusivas com o mesmo ID do Ponto de Acesso.

> Atributo do MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`

> ID do Ponto de Acesso | O nome do principal de conexão usado para identificar este ponto de acesso local do Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso remoto do Tuxedo. Nota: O AccessPointId deve corresponder ao DOMAINID semelhante na seção *DM_REMOTE_DOMAINS do arquivo DMCONFIG do Tuxedo.

> Atributo do MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Endereço de Rede | O endereço de rede e o número da porta deste ponto de acesso local do Tuxedo. Especifica o endereço em um dos seguintes formatos:

> - Endereço TCP/IP no formato `//hostname:port_number` ou `//#.#.#.#:port_number`.

> - Endereço SDP no formato `sdp://hostname:port_number` ou `sdp://#.#.#.#:port_number`.

> Observações:

> - Se o nome do host for usado, o ponto de acesso localizará um endereço para o nome do host usando os recursos de resolução de nome local (geralmente, DNS). Se for usado formato decimal pontilhado, cada # deverá ser um número de 0 a 255. Esse número decimal pontilhado representa o endereço IP da máquina local. O port_number é o número da porta TCP/SDP em que o ponto de acesso atende solicitações de entrada.

> - Se o endereço de formato de SDP for especificado, o protocolo de transporte para este ponto de acesso será SDP, em vez de TCP. Este recurso só fica disponível quando o gateway de domínio de WTC e Tuxedo são implantados na plataforma Oracle Exalogic. Requer Tuxedo 11gR1PS2 e superior.

> Atributo do MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> Tarefas Relacionadas

> - Criar pontos de acesso local
> - Configurar conexões para pontos de acesso local
> - Configurar segurança para pontos de acesso local
> - Excluir pontos de acesso local

> Tópicos Relacionados

> - Configurando o Oracle WebLogic Tuxedo Connector