> # Lokale Tuxedo-Zugriffspunkte: Allgemein

> Konfigurationsoptionen Zugehörige Aufgaben Verwandte Themen

> Auf dieser Seite können Sie die allgemeine Konfiguration eines lokalen Tuxedo-Zugriffspunktes definieren, der mit diesem WTC-Server verwendet wird.

> #### Konfigurationsoptionen

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Name des Zugriffspunktes | Der eindeutige Name, mit dem dieser lokale Tuxedo-Zugriffspunkt identifiziert wird. Dieser Name muss für alle lokalen und Remote Tuxedo-Zugriffspunkte eindeutig sein, die innerhalb eines WTC-Service definiert sind. Auf diese Weise können Sie eindeutige Konfigurationen definieren, die dieselbe Zugriffspunkt-ID haben.

> MBean-Attribut:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`

> Zugriffspunkt-ID | Der Verbindungs-Principal-Name, der zur Identifizierung dieses lokalen Tuxedo-Zugriffspunktes verwendet wird, wenn versucht wird, eine Sessionverbindung mit Remote Tuxedo-Zugriffspunkten aufzubauen. Hinweis: Die AccessPointId muss mit der entsprechenden DOMAINID im Abschnitt *DM_REMOTE_DOMAINS Ihrer Tuxedo-Datei DMCONFIG übereinstimmen.

> MBean-Attribut:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Netzwerkadresse | Die Netzwerkadresse und Portnummer dieses lokalen Tuxedo-Zugriffspunktes. Geben Sie diese Adresse in einem der folgenden Formate an:

> - TCP/IP-Adresse im Format `//hostname:port_number` oder `//#.#.#.#:port_number`.

> - SDP-Adresse im Format `sdp://hostname:port_number` oder `sdp://#.#.#.#:port_number`.

> Hinweise:

> - Wenn der Hostname verwendet wird, findet der Zugriffspunkt mithilfe der lokalen Namensauflösungsfunktionen (in der Regel DNS) eine Adresse für "hostname". Wenn das Dezimalformat mit Punkten verwendet wird, entspricht jedes #-Zeichen einer Zahl von 0 bis 255. Diese Dezimalzahl stellt eine IP-Adresse des lokalen Rechners dar. "port_number" steht für die TCP/SDP-Portnummer, an der der Zugriffspunkt auf eingehende Anforderungen horcht.

> - Wenn die SDP-Formatadresse angegeben wird, lautet das Transportprotokoll für diesen Zugangspunkt SDP anstatt TCP. Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn das WTC- und das Tuxedo-Domain-Gateway auf der Oracle Exalogic-Plattform bereitgestellt wurden. Erfordert Tuxedo 11gR1PS2 und höher.

> MBean-Attribut:
> `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> Zugehörige Aufgaben

> - Lokale Zugriffspunkte erstellen
> - Verbindungen für lokale Zugriffspunkte konfigurieren
> - Sicherheit für lokale Zugriffspunkte konfigurieren
> - Lokale Zugriffspunkte löschen

> Verwandte Themen

> - Oracle WebLogic Tuxedo Connector konfigurieren