> # Punti di accesso Tuxedo remoti: Connessioni

> Opzioni di configurazione Task correlati Argomenti correlati

> Usare questa pagina per definire la configurazione di connessione di un punto di accesso Tuxedo remoto che verrà usata con questo server WTC.

> #### Opzioni di configurazione

> Nome | Descrizione
> --- | ---
> Criteri di connessione | Le condizioni in base alle quali questo punto di accesso Tuxedo remoto stabilisce una connessione di sessione con un punto di accesso Tuxedo locale. I valori consentiti sono:

> - ON_DEMAND: un tentativo di connessione viene eseguito solo se richiesto mediante una richiesta client a un servizio remoto o un comando di connessione amministrativo.

> - ON_STARTUP: un gateway di dominio tenta di stabilire una connessione con i punti di accesso Tuxedo remoti durante l'inizializzazione del server gateway. I servizi remoti (servizi annunciati nell'interfaccia JNDI dal gateway di dominio per questo punto di accesso Tuxedo locale) vengono annunciati solo se viene stabilita correttamente una connessione con il punto di accesso Tuxedo remoto. In assenza di una connessione attiva con un punto di accesso Tuxedo remoto, i servizi remoti vengono sospesi. Per impostazione predefinita, questo criterio di connessione ritenta le connessioni non riuscite ogni 60 secondi. Per indicare valori specifici dell'applicazione, usare gli attributi MaxRetry e RetryInterval.

> - INCOMING_ONLY: all'avvio un gateway di dominio non tenta una connessione iniziale con i punti di accesso Tuxedo remoti e inizialmente i servizi remoti sono sospesi. Il gateway di dominio è disponibile per le connessioni in entrata dai punti di accesso Tuxedo remoti e i servizi remoti vengono annunciati quando il gateway di dominio per questo punto di accesso Tuxedo locale riceve una connessione in entrata. L'elaborazione dei nuovi tentativi di connessione non è consentita.

> - LOCAL: specifica che per impostazione predefinita i criteri di connessione al dominio remoto vengono esplicitamente impostati sul valore dell'attributo ConnectionPolicy del dominio locale.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnectionPolicy`

> Nome principal connessione | Il nome principal usato per verificare l'identità di questo punto di accesso Tuxedo remoto durante il tentativo di stabilire una connessione di sessione a un punto di accesso Tuxedo locale. Se non viene specificato, come nome del principal connessione verrà usato il valore AccessPointID di questo punto di accesso.

> Nota: questo parametro è applicabile solo ai domini di tipo TDOMAIN che eseguono il software Oracle Tuxedo 7.1 o versione successiva.

> Nota: ConnPrincipalName non è supportato in questa release.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnPrincipalName`

> Intervallo nuovi tentativi | Il numero di secondi che questo punto di accesso Tuxedo remoto lascia trascorrere tra i tentativi di connessione automatica ai punti di accesso Tuxedo locali. Da usare solo quando il valore di ConnectionPolicy è `ON_STARTUP`. Intervallo di valori: tra `1` e un intero positivo a 32 bit.

> Nota: quando il valore di ConnectionPolicy è `LOCAL`, viene utilizzato il valore RetryInterval del punto di accesso Tuxedo locale. Quando il valore di ConnectionPolicy è `ON_STARTUP`, il valore `-1` indica 60.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.RetryInterval`

> Valore minimo: `-1`

> Valore massimo: `2147483647`

> Numero massimo nuovi tentativi | Il numero massimo di volte in cui questo punto di accesso Tuxedo remoto tenta di stabilire una connessione di sessione ai punti di accesso Tuxedo locali. Da usare solo quando il valore di ConnectionPolicy è `ON_STARTUP`. Nota: quando il valore di ConnectionPolicy è `LOCAL`, viene utilizzato il valore MaxRetries del punto di accesso Tuxedo locale. Quando il valore di ConnectionPolicy è `ON_STARTUP`, il valore `-1` indica 9223372036854775807.

> Intervallo di valori: tra `1` e un intero positivo a 64 bit.

> - Usare `0` per disabilitare il meccanismo di ripetizione.

> - Usare il valore massimo per tentare finché non verrà stabilita una connessione.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.MaxRetries`

> Valore minimo: `-1`

> Valore massimo: `9223372036854775807`

> Limite compressione | La soglia di compressione usata da questo punto di accesso Tuxedo remoto durante l'invio dei dati a un punto di accesso Tuxedo locale. I buffer di applicazione di dimensione maggiore di quella specificata vengono compressi. Intervallo di valori: tra `0` e un numero intero positivo a 32 bit.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.CmpLimit`

> Valore minimo: `0`

> Valore massimo: `2147483647`

> Monitoraggio attività | Indica se questo punto di accesso Tuxedo remoto è configurato con il controllo attività a livello di applicazione.

> - Maggiore di 0: il controllo attività a livello di applicazione è abilitato e il valore indica il periodo di tempo di inattività consentito, espresso in millisecondi e arrotondato al secondo più vicino, prima dell'avvio del timer di attesa.

> - 0: il controllo attività a livello di applicazione non è abilitato per il punto di accesso.

> - -1: il controllo attività a livello di applicazione è abilitato e indica che il valore del punto di accesso Tuxedo locale viene utilizzato per indicare il periodo di tempo di inattività consentito, espresso in millisecondi e arrotondato al secondo più vicino, prima dell'avvio del timer di attesa.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAlive`

> Valore minimo: `-1`

> Valore massimo: `2147483647`

> Attesa controllo attività | Indica se questo punto di accesso Tuxedo remoto richiede la conferma del controllo attività a livello di applicazione. Se il valore è:

> - maggiore di 0: il controllo attività a livello di applicazione è abilitato e il valore indica il periodo di tempo di inattività consentito, espresso in millisecondi e arrotondato al secondo più vicino, prima che il connettore WTC (WebLogic Tuxedo Connector) contrassegni la connessione come non riuscita se l'heartbeat non viene confermato;

> - 0: il controllo attività a livello di applicazione non è abilitato per il punto di accesso, ma il punto di accesso conferma la ricezione di un heartbeat.

> Attributo MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAliveWait`

> Valore minimo: `0`

> Valore massimo: `2147483647`

> Task correlati

> - Configurazione delle connessioni per punti di accesso remoti

> Argomenti correlati

> - Configurazione Oracle WebLogic Tuxedo Connector