> # Créer un point d'accès WTC Tuxedo local

> Options de configuration Tâches connexes

> Utilisez cette page pour créer un point d'accès WTC Tuxedo local.

> #### Options de configuration

> Nom | Description
> --- | ---
> Nom du point d'accès | Nom unique utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo local. Ce nom doit être unique pour chaque point d'accès Tuxedo local ou distant défini dans un service WTC. Vous pouvez ainsi définir des configurations uniques avec le même ID de point d'accès.

> Attribut MBean :
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`

> ID de point d'accès | Nom d'identité utilisateur de connexion employé pour identifier ce point d'accès Tuxedo local lors des tentatives d'établissement de connexion de session avec les points d'accès Tuxedo distants. Remarque : l'élément AccessPointId doit concorder avec l'élément DOMAINID correspondant de la section *DM_REMOTE_DOMAINS figurant dans le fichier DMCONFIG Tuxedo.

> Attribut MBean :
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Adresse réseau | Adresse réseau et numéro de port de ce point d'accès Tuxedo local. Saisissez l'adresse sous l'un des formats suivants :

> - adresse TCP/IP au format `//hostname:port_number` ou `//#.#.#.#:port_number`.

> - adresse SDP au format `sdp://hostname:port_number` ou `sdp://#.#.#.#:port_number`.

> Remarques :

> - Si le nom d'hôte est utilisé, le point d'accès recherche une adresse correspondante via les fonctions locales de résolution de noms (généralement DNS). Si le format décimal à point est employé, chaque signe # doit être remplacé par un nombre compris entre 0 et 255. Cette valeur décimale à point représente l'adresse IP de l'ordinateur local. L'élément port_number désigne le numéro du port TCP/SDP sur lequel le point d'accès écoute les demandes entrantes.

> - Si une adresse au format SDP est spécifiée, le protocole de transport pour ce point d'accès est SDP au lieu de TCP. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque les passerelles des domaines WTC et Tuxedo sont toutes les deux déployées sur la plate-forme Oracle Exalogic. Requiert Tuxedo 11gR1PS2 ou une version supérieure.

> Attribut MBean :
> `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> Tâches connexes

> - Créer des points d'accès locaux