# Configurazione delle connessioni per punti di accesso locali

Per definire la configurazione di connessione di un punto di accesso Tuxedo locale che verrà usata con questo server WTC, effettuare le operazioni riportate di seguito.

1. Se non è stato già fatto, fare clic su Blocca e modifica nel centro modifiche della console di amministrazione (vedere Usa Centro modifiche).
2. Nella console di amministrazione, espandere Interoperabilità e selezionare Server WTC.
3. Nella pagina Server WTC selezionare il nome del server WTC in cui configurare le connessioni per i punti di accesso locali.
4. Selezionare Configurazione > Punti di accesso locali.
5. Nella pagina Punti di accesso locali WTC, selezionare il nome del punto di accesso locale da configurare.
6. Selezionare Connessioni.
7. Modificare gli attributi di connessione per l'ambiente in uso.

   Vedere Opzioni di configurazione.

8. Fare clic su Salva.
9. Per attivare le modifiche apportate, fare clic su Attiva modifiche nel Centro modifiche della console di amministrazione.
   Non tutte le modifiche hanno effetto immediato: alcune richiedono un riavvio (vedere Usa Centro modifiche).