> # Points d'accès Tuxedo distants : Connexions

> Options de configuration Tâches connexes Rubriques connexes

> Utilisez cette page pour définir la configuration de connexion du point d'accès Tuxedo distant qui sera employé avec ce serveur WTC.

> #### Options de configuration

> Nom | Description
> --- | ---
> Stratégie de connexion | Conditions dans lesquelles ce point d'accès Tuxedo distant établit une connexion de session avec un point d'accès Tuxedo local. Valeurs autorisées :

> - ON_DEMAND : les tentatives de connexion ont lieu uniquement en cas de demande d'un client à un service distant ou lors de l'exécution d'une commande de connexion administrative.

> - ON_STARTUP : une passerelle de domaine tente d'établir une connexion avec les points d'accès Tuxedo distants au moment de l'initialisation du serveur de passerelle. Les services distants (annoncés dans JNDI par la passerelle de domaine associée à ce point d'accès Tuxedo local) sont seulement annoncés si une connexion parvient à être établie à ce point d'accès Tuxedo distant. S'il n'existe aucune connexion active à un point d'accès Tuxedo distant, les services distants sont suspendus. Par défaut, cette stratégie de connexion effectue de nouvelles tentatives de connexion toutes les 60 secondes. Utilisez les attributs MaxRetry et RetryInterval pour entrer des valeurs propres à l'application.

> - INCOMING_ONLY : aucune passerelle de domaine ne tente d'établir une connexion initiale à des points d'accès Tuxedo distants au démarrage et les services distants sont initialement suspendus. La passerelle de domaine est disponible pour les connexions entrantes provenant de points d'accès Tuxedo distants et les services distants sont annoncés lorsque la passerelle de domaine de ce point d'accès Tuxedo local reçoit une connexion entrante. Le traitement des nouvelles tentatives de connexion n'est pas autorisé.

> - LOCAL : indique que la stratégie de connexion au domaine distant possède par défaut la valeur de l'attribut ConnectionPolicy du domaine local.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnectionPolicy`

> Nom d'identité utilisateur de connexion | Nom d'identité utilisateur servant à vérifier l'identité de ce point d'accès Tuxedo distant lors de l'établissement d'une connexion de session avec un point d'accès Tuxedo local. Si aucun nom n'est indiqué, le nom d'identité utilisateur de connexion par défaut est l'ID de ce point d'accès.

> Remarque : ce paramètre est uniquement applicable aux domaines de type TDOMAIN utilisant Oracle Tuxedo 7.1 ou une version supérieure.

> Remarque : ConnPrincipalName n'est pas pris en charge dans cette version.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnPrincipalName`

> Intervalle entre les tentatives | Délai en secondes s'écoulant entre les tentatives de connexion automatique aux points d'accès Tuxedo locaux de ce point d'accès Tuxedo distant. N'utilisez cette valeur que lorsque la stratégie de connexion est définie sur `ON_STARTUP`. Plage de valeurs : entre `-1` et un nombre entier positif de 32 bits.

> Remarque : lorsque la valeur de ConnectionPolicy est `LOCAL`, la valeur de RetryInterval issue du point d'accès Tuxedo local est utilisée. Lorsque la valeur de ConnectionPolicy est `ON_STARTUP`, la valeur `-1` indique 60.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.RetryInterval`

> Valeur minimale : `-1`

> Valeur maximale : `2147483647`

> Nombre maximal de tentatives | Nombre maximal de tentatives de la part de ce point d'accès Tuxedo distant pour établir une connexion de session aux points d'accès Tuxedo locaux. N'utilisez cette valeur que lorsque la stratégie de connexion est définie sur `ON_STARTUP`. Remarque : lorsque la valeur de ConnectionPolicy est `LOCAL`, la valeur de MaxRetries issue du point d'accès Tuxedo local est utilisée. Lorsque la valeur de ConnectionPolicy est `ON_STARTUP`, la valeur `-1` indique 9223372036854775807.

> Plage de valeurs : entre `-1` et un nombre entier positif de 64 bits.

> - Utilisez `0` pour désactiver le mécanisme de nouvelles tentatives.

> - Choisissez la valeur maximale pour continuer les tentatives jusqu'à l'établissement d'une connexion.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.MaxRetries`

> Valeur minimale : `-1`

> Valeur maximale : `9223372036854775807`

> Limite de compression | Seuil de compression que ce point d'accès Tuxedo distant utilise lorsqu'il envoie des données à un point d'accès Tuxedo local. Les tampons d'application supérieurs à cette taille sont compressés. Plage de valeurs : entre `0` et un nombre entier positif de 32 bits.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.CmpLimit`

> Valeur minimale : `0`

> Valeur maximale : `2147483647`

> Maintien des connexions | Indique si ce point d'accès Tuxedo distant est configuré avec le maintien des connexions de niveau application.

> - Valeur supérieure à zéro : le maintien des connexions de niveau application est activé. La valeur indique la période d'inactivité autorisée, en millisecondes (arrondie à la seconde la plus proche), avant que le temps d'attente commence à s'écouler.

> - Valeur 0 : le maintien des connexions de niveau application n'est pas activé pour le point d'accès.

> - Valeur -1 : le maintien des connexions de niveau application est activé. La valeur du point d'accès Tuxedo local est utilisée pour définir la période d'inactivité autorisée, en millisecondes (arrondie à la seconde la plus proche), avant que le temps d'attente commence à s'écouler.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAlive`

> Valeur minimale : `-1`

> Valeur maximale : `2147483647`

> Maintien des connexions - Attente | Indique si ce point d'accès Tuxedo distant requiert l'accusé de réception de maintien des connexions de niveau application. Si la valeur est la suivante :

> - Valeur supérieure à zéro : le maintien des connexions de niveau application est activé. La valeur indique la période d'inactivité autorisée, en millisecondes (arrondie à la seconde la plus proche), avant que le connecteur Tuxedo WebLogic déclare la connexion en échec en l'absence d'accusé de réception pour le signal d'activité.

> - Valeur 0 : le maintien des connexions de niveau application n'est pas activé pour le point d'accès, mais ce dernier génère un accusé de réception pour le signal d'activité.

> Attribut MBean :
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAliveWait`

> Valeur minimale : `0`

> Valeur maximale : `2147483647`

> Tâches connexes

> - Configurer des connexions pour les points d'accès distants

> Rubriques connexes

> - Configuration d'Oracle WebLogic Tuxedo Connector