# Criar pontos de acesso local

Pontos de acesso local do Tuxedo fornecem informações de configuração para conexão de domínios remotos do Tuxedo disponíveis com um servidor WTC. É necessário ter pelo menos um ponto de acesso local do Tuxedo configurado para criar um servidor WTC. Para criar um ponto de acesso local do Tuxedo:

1. Se você ainda não tiver feito isso, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Bloquear e Editar (consulte Usar o Centro de Alterações).
2. Na Console de Administração, expanda Interoperabilidade e selecione Servidores WTC.
3. Na página Servidores WTC, selecione o nome do servidor WTC no qual você deseja criar pontos de acesso local.
4. Selecione Configuração > APs Locais.
5. Na página Pontos de Acesso Local do WTC, clique em Novo.
6. Em Ponto de Acesso, informe o nome exclusivo usado para identificar esse ponto de acesso local do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um servidor WTC.
7. Em Id do Ponto de Acesso, informe o nome de conexão usado para identificar esse ponto de acesso local do Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso remoto do Tuxedo.
8. Em Endereço de Rede, informe o endereço de rede e o número da porta desse ponto de acesso local do Tuxedo. Especifique o endereço TCP/IP no formato: `//hostname:port_number ou //#.#.#.#:port_number`.
9. Clique em OK.
10. Para ativar essas alterações, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Ativar Alterações.
    Nem todas as alterações entram em vigor imediatamente; algumas algumas delas precisam ser reinicializadas (consulte Usar o Centro de Alterações).