# 設定 Coherence 伺服器

設定現有的 Coherence 伺服器：

注意：Coherence 伺服器功能已不再使用，但仍會支援回溯相容性。Coherence 層應設定為改用「受管理 Coherence 伺服器」。請參閱設定及部署 Coherence 部署層

1. 如果您尚未如此做，請於管理主控台的變更中心中按一下鎖定和編輯 (請參閱 使用變更中心)。
2. 在主控台的左窗格中，展開環境並選取 Coherence 伺服器。

   「Coherence 伺服器」表格會顯示在網域中定義的所有 Coherence 伺服器。

3. 選擇要設定之伺服器的名稱。
4. 在「Coherence 伺服器特性」頁面上，視需要調整伺服器特性值。
   1. 在名稱欄位中輸入伺服器的名稱。

      伺服器名稱不會當作伺服器上部署之應用程式 URL 的一部分進行使用。它僅供識別之用。伺服器名稱顯示在管理主控台中，且如果使用 WebLogic Server 命令行公用程式或 API，則可使用此名稱來識別伺服器。

   2. 從下拉式清單選擇現有的機器 (此伺服器將在其上執行的 WebLogic Server 主機電腦名稱)。

      如要使用節點管理程式啟動此 Coherence 伺服器，您必須將該伺服器指定給機器，並設定機器以使用節點管理程式。請參閱建立和設定機器。

   3. 選擇性。在叢集中，輸入與此伺服器相關的系統層級 Coherence 叢集資源。
   4. 選擇性。在單點傳播監聽位址中，輸入叢集單點傳播監聽器的 IP 位址。此屬性可用來覆寫參照之 Coherence 叢集的值。
   5. 選擇性。在單點傳播監聽連接埠中，輸入叢集單點傳播監聽器的連接埠。
   6. 選擇性。使用單點傳播連接埠自動調整核取方塊指定當連接埠因使用中而無法連結時，是否自動增量單點傳播連接埠。
   7. 選擇性。使用啟用自動重新啟動核取方塊指定當此伺服器當機或意外關閉時，節點管理程式是否可以自動重新啟動伺服器。
   8. 選擇性。在重新啟動間隔中，輸入重新啟動伺服器的秒數期間，最多可重新啟動重新啟動嘗試次數上限中所指定的次數。
   9. 選擇性。在重新啟動嘗試次數上限中，輸入節點管理程式可以在重新啟動間隔所指定的間隔內，重新啟動伺服器的次數。
   10. 選擇性。在重新啟動延遲中，輸入節點管理程式重新啟動伺服器之前應該等待的秒數。
   11. 選擇性。在節點管理程式連線逾時中，輸入節點管理程式在建立通訊端與代理程式之間連線時，所使用的逾時值 (毫秒)。
5. 完成變更時，請按一下「儲存」。
6. 若要啟動這些變更，請於管理主控台的變更中心中按一下「啟動變更」。
   並非所有變更會立即生效，有些變更需要重新啟動。(請參閱使用變更中心)。