> # Cluster Coherence: Configurazione: Generale

> Opzioni di configurazione Task correlati Argomenti correlati

> Utilizzare questa pagina per configurare le proprietà per il cluster Coherence corrente.

> #### Opzioni di configurazione

> Nome | Descrizione
> --- | ---
> Nome | Il nome di questa configurazione cluster Coherence.
> Usa un file di configurazione personalizzata | Specifica se questa configurazione risiede in un file di configurazione personalizzata esterno. Attributo MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Nome file della configurazione personalizzata | La posizione del file della configurazione personalizzata rispetto alla directory di configurazione del dominio. Utilizzare questo campo per importare un nuovo file di configurazione. Attributo MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName`

> Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.

> Porta di ascolto cluster | La porta di ascolto cluster usata da Coherence; i membri del cluster Coherence la usano per operazioni di ricerca, join o creazione del cluster. Se non viene specificata, verrà usata la porta di ascolto multicast del cluster Coherence. Attributo MBean:
> `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort`

> Valore minimo: `0`

> Valore massimo: `65535`

> Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.

> Trasporto | Specificare il protocollo di trasporto di base da utilizzare per la comunicazione del cluster. TMB, SDMB o IMB sono applicabili solo all'ambiente Exalogic. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.Transport` Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Indirizzo di ascolto multicast | L'indirizzo IP del listener multicast del cluster. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Modalità configurazione cluster | Specifica la modalità di configurazione Unicast o Multicast per il cluster. Se la funzione Multicast non è stata scelta o non è disponibile in un ambiente, oppure quando un ambiente non è configurato in modo corretto per supportare la funzione Multicast, l'impostazione della funzione Indirizzi noti è obbligatoria. Quando la funzione Indirizzi noti è abilitata, la comunicazione Multicast del cluster è disabilitata.

> Attributo MBean:
> `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode`

> Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.

> Durata | Definisce l'impostazione Tempo TTL per il messaggio Multicast. L'impostazione Tempo TTL indica i limiti del trasporto dei pacchetti UDP/IP Multicast in una rete. Il valore viene espresso in termini di quantità di hop che un pacchetto è in grado di supportare. Ogni interfaccia di rete, router e switch gestito viene considerato un hop. Il valore Tempo TTL deve essere impostato sul valore intero minimo che garantisce risultati accettabili. L'impostazione di un valore troppo elevato può comportare l'uso non necessario della larghezza di banda in altri segmenti della rete LAN ed eventualmente provocare la disabilitazione del traffico Multicast da parte del sistema operativo o dei dispositivi di rete.

> In genere, l'impostazione del valore Tempo TTL su 1 garantisce risultati soddisfacenti in un backbone con traffico commutato semplice. Per un backbone avanzato con commutazione intelligente potrebbe essere necessario il valore 2 o un valore superiore. Il valore 0 viene utilizzato per i cluster a server singolo usati per lo sviluppo e l'esecuzione di test.

> Attributo MBean:
> `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive`

> Valore minimo: `0`

> Valore massimo: `255`

> Le modifiche diventeranno effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.

> Task correlati

> - Creare i cluster Coherence
> - Configurare i cluster Coherence
> - Configurare gli indirizzi noti
> - Configurare le destinazioni per i cluster Coherence
> - Configurare la funzione di log Coherence

> Argomenti correlati

> - Configurazione e gestione dei cluster Coherence
> - Comunicazioni in un cluster
> - Informazioni sugli indirizzi del cluster
> - Distribuzione delle applicazioni Coherence in WebLogic Server