# 配置 Coherence Server

要配置现有 Coherence Server，请执行以下操作：

注：Coherence 服务器功能虽已废弃但仍受支持的原因是为了向后兼容。应改将 Coherence 层配置为使用托管 Coherence 服务器。请参阅配置和部署 Coherence 部署层

1. 如果尚未执行此操作，请在管理控制台的更改中心中单击锁定并编辑 (请参阅使用更改中心)。
2. 在控制台的左侧窗格中，展开环境，然后选择 Coherence Server。

   “Coherence Server”表显示域中定义的所有 Coherence Server。

3. 选择要配置的服务器的名称。
4. 在 Coherence Server 属性页上，根据需要调整服务器属性值。
   1. 在名称字段中输入服务器的名称。

      服务器名不会作为在服务器上部署的应用程序的 URL 的一部分使用。仅用于标识目的。服务器名称显示在管理控制台中，如果使用 WebLogic Server 命令行实用程序或 API，则可以使用该名称标识服务器。

   2. 从下拉列表中选择现有计算机 (将要运行此服务器的 WebLogic Server 主机名)。

      要使用节点管理器启动此 Coherence Server，必须将该服务器分配到一台计算机，并且必须针对节点管理器对该计算机进行配置。请参阅创建和配置计算机。

   3. 可选。在集群中，输入与此服务器相关联的系统级 Coherence 集群资源。
   4. 可选。在单点传送监听地址中，输入集群单点传送监听程序的 IP 地址。此属性可用于覆盖被引用 Coherence 集群的值。
   5. 可选。在单点传送监听端口中，输入集群单点传送监听程序的端口。
   6. 可选。使用单点传送端口自动调整复选框可指定单点传送端口由于已在使用中而无法绑定时，是否将自动递增。
   7. 可选。使用已启用自动重新启动复选框可指定节点管理器是否可以在服务器崩溃或者异常关闭时自动重新启动它。
   8. 可选。在重新启动间隔中，输入可以重新启动此服务器的时间间隔 (秒)，最多可重试在最大重新启动尝试次数中指定的次数。
   9. 可选。在最大重新启动尝试次数中，输入节点管理器在重新启动间隔中指定的时间间隔内可以重新启动此服务器的次数。
   10. 可选。在重新启动延迟中，输入重新启动此服务器之前节点管理器应该等待的秒数。
   11. 可选。在节点管理器连接超时中，输入节点管理器在建立与代理的套接字连接时所使用的超时值 (毫秒)。
5. 更改完毕之后，单击保存。
6. 要激活这些更改，请在管理控制台的更改中心中单击激活更改。
   并非所有更改都立即生效。某些更改必须重新启动后才能生效 (请参阅使用更改中心)。