> # Server WTC: Configurazione: Punti di accesso locali

> Visualizzazione colonna Task correlati Argomenti correlati

> I punti di accesso Tuxedo locali forniscono le informazioni di configurazione necessarie per la connessione dei domini Tuxedo remoti disponibili a un server WTC. Deve essere configurato almeno un punto di accesso Tuxedo locale per creare un server WTC.

> In questa pagina viene visualizzato il riepilogo dei punti di accesso Tuxedo locali configurati nel server WTC corrente.

> #### Visualizzazione colonna

> In questa pagina è possibile visualizzare un numero maggiore o minore di datapoint espandendo Personalizza questa tabella e modificando la lista Colonna visualizzata. Ogni datapoint viene visualizzato nella relativa colonna della tabella.

> Nella tabella seguente sono elencati tutti i datapoint che è possibile visualizzare nelle colonne di questa pagina.

> Nome | Descrizione
> --- | ---
> Nome | Il nome univoco usato per identificare questo punto di accesso Tuxedo locale. Deve trattarsi di un nome univoco per tutti i punti di accesso Tuxedo locali e remoti definiti in un servizio WTC. Ciò consente di definire configurazioni univoche che dispongono dello stesso ID di punto di accesso.

> Attributo MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`

> ID punto di accesso | Il nome del principal di connessione usato per identificare questo punto di accesso Tuxedo locale durante il tentativo di stabilire una connessione di sessione con i punti di accesso Tuxedo remoti. Nota: il valore AccessPointId deve corrispondere al rispettivo DOMAINID nella sezione *DM_REMOTE_DOMAINS del file DMCONFIG Tuxedo.

> Attributo MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Task correlati

> - Crea punti di accesso locali
> - Configurazione delle connessioni per punti di accesso locali
> - Configurazione della sicurezza per punti di accesso remoti
> - Eliminazione dei punti di accesso locali

> Argomenti correlati

> - Configurazione Oracle WebLogic Tuxedo Connector