> # Coherenceクラスタ: 構成: 全般

> 構成オプション 関連タスク 関連トピック

> このページでは、このCoherenceクラスタのプロパティを構成します。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> 名前 | このCoherenceクラスタ構成の名前。
> カスタム・クラスタ構成ファイルの使用 | この構成を外部のカスタム構成ファイルに置くかどうかを指定します。 MBean属性: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> カスタム構成ファイルの名前 | ドメイン構成ディレクトリに対して相対的なカスタム構成ファイルの場所。このフィールドを使用して、新しい構成ファイルをインポートします。 MBean属性: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> クラスタ・リスニング・ポート | Coherenceによって使用されるクラスタ・リスニング・ポート。Coherenceクラスタ・メンバーはこのポートを使用してクラスタを検索、参加、または作成します。指定しない場合、Coherenceクラスタのマルチキャスト・リスニング・ポートが使用されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 最小値: `0` 最大値: `65535`

> 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。

> トランスポート | クラスタ通信に使用する、基になるトランスポート・プロトコルを指定します。TMB、SDMBまたはIMBはExalogic環境にのみ適用されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.Transport` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> マルチキャスト・リスニング・アドレス | クラスタのマルチキャスト・リスナーのIPアドレス。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> クラスタリング・モード | ユニキャストまたはマルチキャストのいずれかのクラスタリング・モードを指定します。マルチキャストが望ましくない環境や使用できない環境の場合、またはマルチキャストを適切にサポートするように環境が構成されていない場合は、ウェル・ノウン・アドレス(WKA)機能の設定が必要です。WKAが有効化されると、すべてのクラスタ・マルチキャスト通信が無効化されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> 存続時間 | マルチキャスト・メッセージの存続時間(TTL)を設定します。TTL設定は、マルチキャストUDP/IPパケットがネットワーク上を移動できる範囲を指定します。TTLは1つのパケットにつき、いくつのホップが許容されるかという観点で示されます。各ネットワーク・インタフェース、ルーターおよび管理対象スイッチは1つのホップと見なされます。TTL値には、機能する最小の整数値を設定する必要があります。設定する値が高すぎると、他のLANセグメントで不必要な帯域幅が使用される場合があり、その結果、オペレーティング・システムやネットワーク・デバイスでマルチキャスト・トラフィックが無効化される可能性もあります。

> 通常、単純なスイッチ構成のバックボーンでは、TTL値を1に設定すると正しく機能します。インテリジェントなスイッチを備えた高度なバックボーンでは、2以上の値が必要になる場合があります。開発やテストに使用する単一サーバー・クラスタでは、値0を使用します。

> MBean属性:
> `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive`

> 最小値: `0`

> 最大値: `255`

> 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。

> 関連タスク

> - Coherenceクラスタの作成
> - Coherenceクラスタの構成
> - ウェル・ノウン・アドレスの構成
> - Coherenceクラスタのターゲット設定
> - Coherenceロギングの構成

> 関連トピック

> - Coherenceクラスタの構成と管理
> - クラスタ内通信
> - クラスタのアドレス指定情報
> - WebLogic ServerでのCoherenceアプリケーションのデプロイ