> # Puntos de Acceso Local de Tuxedo: Conexiones

> Opciones de Configuración Tareas Relacionadas Temas Relacionados

> Utilice esta página para definir la configuración de conexión de un punto de acceso local de Tuxedo que se utilizará con este servidor WTC.

> #### Opciones de Configuración

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Política de Conexión | Condiciones bajo las cuales este punto de acceso local de Tuxedo establece una conexión de sesión con un punto de acceso remoto de Tuxedo. Las políticas de conexión son:

> - ON_DEMAND: se intenta una conexión sólo cuando lo solicita una solicitud del cliente a un servicio remoto o un comando de conexión administrativa.

> - ON_STARTUP: un gateway de dominio intenta establecer una conexión con sus puntos de acceso remoto de Tuxedo en el momento de la inicialización del servidor de gateway. Los servicios remotos (servicios que anuncia en JNDI el gateway de dominio para este punto de acceso local) se anuncian sólo si se establece correctamente una conexión con ese punto de acceso remoto de Tuxedo. Si no hay ninguna conexión activa con un punto de acceso remoto de Tuxedo, se suspenden los servicios remotos. Por defecto, esta política de conexión reintenta las conexiones fallidas cada 60 segundos. Utilice los valores de MaxRetry y RetryInterval para especificar valores específicos de la aplicación.

> - INCOMING_ONLY: un gateway de dominio no intenta una conexión inicial con los puntos de acceso remoto de Tuxedo al iniciar y los servicios remotos se suspenden inicialmente. El gateway de dominio está disponible para conexiones entrantes de puntos de acceso remoto de Tuxedo y los servicios remotos se anuncian cuando el gateway de dominio para este punto de acceso local de Tuxedo recibe una conexión entrante. El proceso de reintento de conexión no se permite.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.ConnectionPolicy`

> Nombre de Principal de Conexión | Nombre principal utilizado para verificar la identidad de este dominio al establecer una conexión con otro dominio. Nota: Este parámetro sólo se aplica a los dominios del tipo TDOMAIN que ejecutan el software Oracle Tuxedo 7.1 o superior. Si no se especifica, el nombre principal de la conexión es por defecto el AccessPointID de este `domain.ConnPrincipalName`.

> Nota: ConnPrincipalName no está soportado en esta versión.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.ConnPrincipalName`

> Intervalo de Reintentos | Número de segundos que este punto de acceso local de Tuxedo espera entre un intento y otro de conexión automática a los puntos de acceso remoto de Tuxedo. Utilice este valor sólo si Política de Conexión está definida en `ON_STARTUP`. Rango de valores: Entre 0 y un entero positivo de 32 bits.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.RetryInterval`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Máximo de Reintentos | Número máximo de veces que este punto de acceso local de Tuxedo intenta establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso remoto de Tuxedo. Utilice este valor sólo si Política de Conexión está definida en `ON_STARTUP`. Rango de valores: Entre `0` y un entero positivo de 64 bits.

> Nota: Utilice el valor mínimo para desactivar el mecanismo de reintento. Utilice el valor máximo para intentar hasta que se establezca una conexión.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.MaxRetries`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `9223372036854775807`

> Timeout de Bloqueo | Número máximo de segundos que este punto de acceso local de Tuxedo permite para una llamada de bloqueo. Rango de valores: Entre `0` y un entero positivo de 32 bits. Atributo de MBean: `WTCLocalTuxDomMBean.BlockTime` Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Interoperar | Especifica si este punto de acceso local de Tuxedo interopera con los puntos de acceso remoto de Tuxedo basados en la versión 6.5 de Tuxedo. Si este valor está definido en `Yes`, el punto de acceso local de Tuxedo interopera con un dominio de Tuxedo 6.5.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.Interoperate`

> Límite de Compresión | Umbral de compresión que utiliza este punto de acceso local de Tuxedo al enviar datos a un punto de acceso remoto de Tuxedo. Los buffers de aplicación con tamaños mayores a éste se comprimen. Rango de valores: Entre `0` y un entero positivo de 32 bits.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.CmpLimit`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Mantenimiento de Conexiones | Valor de retorno que indica si este punto de acceso local de Tuxedo está configurado con Mantener Activo Nivel de Aplicación, así como el valor máximo de tiempo de inactividad antes de que el temporizador de espera comience a contar. Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.KeepAlive`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Espera de Mantenimiento de Conexiones | Valor de retorno que indica si el punto de acceso local de Tuxedo necesita la confirmación de Mantener Activo Nivel de Aplicación, así como cuánto tiempo va a esperar para recibir la confirmación antes de declarar la conexión inaccesible. Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.KeepAliveWait`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Tareas Relacionadas

> - Crear Puntos de Acceso Local
> - Configurar Conexiones para Puntos de Acceso Local
> - Configurar Seguridad para Puntos de Acceso Remoto
> - Supresión de Puntos de Acceso Local

> Temas Relacionados

> - Configuración de Oracle WebLogic Tuxedo Connector