> # Remote Tuxedo Access Points: Allgemein

> Konfigurationsoptionen Zugehörige Aufgaben Verwandte Themen

> Auf dieser Seite können Sie die allgemeine Konfiguration eines Remote-Tuxedo-Zugriffspunktes definieren, der mit diesem WTC-Server verwendet wird.

> #### Konfigurationsoptionen

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Zugriffspunkt | Der eindeutige Name, mit dem dieser Remote Tuxedo-Zugriffspunkt identifiziert wird. Dieser Name muss für alle lokalen und Remote Tuxedo-Zugriffspunkte eindeutig sein, die innerhalb eines WTC-Service definiert sind. Auf diese Weise können Sie eindeutige Konfigurationen definieren, die dieselbe Zugriffspunkt-ID haben.

> MBean-Attribut:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPoint`

> Zugriffspunkt-ID | Der Name des Verbindungs-Principals, mit dem dieser Remote-Domainzugriffspunkt bei dem Versuch identifiziert wird, eine Sessionverbindung mit lokalen Tuxedo-Zugriffspunkten aufzubauen. Dieser Wert muss zwischen allen verbundenen Tuxedo- und WTC-Domains global eindeutig sein.

> MBean-Attribut:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.AccessPointId`

> Lokaler Zugriffspunkt | Der lokale Domainname, von dem auf diese Remote Tuxedo-Domain zugegriffen wird. MBean-Attribut: `WTCRemoteTuxDomMBean.LocalAccessPoint`
> Netzwerkadresse | Die Netzwerkadresse und Portnummer dieses Remote Tuxedo-Zugriffspunktes. Geben Sie diese Adresse in einem der folgenden Formate an:

> - TCP/IP-Adresse im Format `//hostname:port_number` oder `//#.#.#.#:port_number`.

> - SDP-Adresse im Format `sdp://hostname:port_number` oder `sdp://#.#.#.#:port_number`.

> Hinweise:

> - Wenn der Hostname verwendet wird, findet der Zugriffspunkt mithilfe der lokalen Namensauflösungsfunktionen (in der Regel DNS) eine Adresse für "hostname". Wenn das Dezimalformat mit Punkten verwendet wird, entspricht jedes #-Zeichen einer Zahl von 0 bis 255. Diese Dezimalzahl stellt eine IP-Adresse des lokalen Rechners dar. "port_number" steht für die TCP/SDP-Portnummer, an der der Zugriffspunkt auf eingehende Anforderungen horcht.

> - Wenn die SDP-Formatadresse angegeben wird, lautet das Transportprotokoll für diesen Zugangspunkt SDP anstatt TCP. Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn das WTC- und das Tuxedo-Domain-Gateway auf der Oracle Exalogic-Plattform bereitgestellt wurden. Erfordert Tuxedo 11gR1PS2 und höher.

> MBean-Attribut:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.NWAddr`

> Federation-URL | Die URL für einen fremden Name Service, der in JNDI föderiert wird. Hinweis: Weblogic Tuxedo Connector kann keine Federation mit Nicht-CORBA-Service-Providern durchführen. Hinweis: Wenn dieser Wert nicht angegeben ist:

> - geht WebLogic Tuxedo Connector davon aus, dass in der Fremddomain ein CosNaming-Server vorhanden ist

> - führt WebLogic Tuxedo Connector über TGIOP eine Federation mit dem CosNaming-Server durch

> MBean-Attribut:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationURL`

> Federation-Name | Der Kontext, in dem dieser Remote Tuxedo-Zugriffspunkt in einem fremden Name Service kombiniert wird. Wenn keine Angabe gemacht wird, ist der Standard-Federation-Punkt `tuxedo.domains`. MBean-Attribut: `WTCRemoteTuxDomMBean.FederationName`

> Zugehörige Aufgaben

> - Remote-Zugriffspunkte erstellen
> - Verbindungen für Remote-Zugriffspunkte konfigurieren
> - Sicherheit für Remote-Zugriffspunkte konfigurieren
> - Remote-Zugriffspunkte löschen

> Verwandte Themen

> - Oracle WebLogic Tuxedo Connector konfigurieren