> # Coherence 叢集：組態：一般

> 組態選項 相關工作 相關主題

> 使用此頁來設定此 Coherence 叢集的特性。

> #### 組態選項

> 名稱 | 描述
> --- | ---
> 名稱 | 此 Coherence 叢集組態的名稱。
> 使用自訂叢集組態檔案 | 指定此組態是否位在外部自訂組態檔案中。 MBean 屬性： `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 自訂組態檔案名稱 | 相對於「網域組態」目錄之自訂組態檔案的位置。使用此欄位來匯入新的組態檔案。 MBean 屬性： `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 叢集監聽連接埠 | Coherence 使用的叢集監聽連接埠；Coherence 叢集成員會使用此連接埠來尋找、加入或建立叢集。若未指定，將會使用 Coherence 叢集多點傳播監聽連接埠。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 最小值：`0` 最大值：`65535`

> 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。

> 傳輸 | 指定要用於叢集通訊的基礎傳輸通訊協定。TMB、SDMB 或 IMB 只適用於 Exalogic 環境。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.Transport` 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 多點傳播監聽位址 | 叢集多點傳播監聽器的 IP 位址。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 叢集模式 | 指定單點傳播或多點傳播的叢集模式。如果某個環境中不適用或無法使用多點傳播，或未正確設定環境以支援多點傳播時，則需要設定「已知位址 (WKA)」功能。如果啟用 WKA，則會停用所有叢集的多點傳播通訊。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 存留時間 | 設定多點傳播訊息的存留時間 (TTL) 設定。TTL 設定會指定多點傳播 UDP/IP 封包可以在網路上傳送的距離。TTL 是以封包所存留的躍點數來表示，每個網路介面、路由器和受管理的交換器都會被視為一個躍點數。應該將 TTL 值設定為可運作的最小整數值。將值設定得太高可能會使用其他 LAN 區段上不必要的頻寬，而且甚至可能會造成作業系統或網路裝置停用多點傳播流量。 一般而言，將 TTL 值設定為 1 適用於簡單的交換骨幹。在具有智慧交換的進階骨幹上需要值 2 或更大的值。在用於開發和測試的單一伺服器叢集上會使用值 0。

> MBean 屬性：
> `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive`

> 最小值：`0`

> 最大值：`255`

> 在您重新部署模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。

> 相關工作

> - 建立 Coherence 叢集
> - 設定 Coherence 叢集
> - 設定已知位址
> - 目標 Coherence 叢集
> - 設定 Coherence 日誌記錄

> 相關主題

> - 設定和管理 Coherence 叢集
> - 在叢集中進行通訊
> - 叢集定址資訊
> - 在 WebLogic Server 中部署 Coherence 應用程式