> # ローカルTuxedoアクセス・ポイント: 全般

> 構成オプション 関連タスク 関連トピック

> このページでは、このWTCサーバーで使用されるローカルTuxedoアクセス・ポイントの全般的な構成を定義します。

> #### 構成オプション

> 名前 | 説明
> --- | ---
> アクセス・ポイント名 | このローカルTuxedoアクセス・ポイントを識別するための一意な名前。この名前は、WTCサービス内で定義したすべてのローカルおよびリモートTuxedoアクセス・ポイントの中で一意でなければなりません。これにより、同じアクセス・ポイントIDを持つ一意な構成を定義できます。 MBean属性: `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`
> アクセス・ポイントID | リモートTuxedoアクセス・ポイントとのセッション接続の確立を試行する際に、このローカルTuxedoアクセス・ポイントを識別するために使用される接続プリンシパル名。 注意: AccessPointIdは、Tuxedo DMCONFIGファイルの*DM_REMOTE_DOMAINSセクションで、対応するDOMAINIDと一致しなければなりません。 MBean属性: `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`
> ネットワーク・アドレス | このローカルTuxedoアクセス・ポイントのネットワーク・アドレスとポート番号。 次のいずれかの形式でアドレスを指定します:

> - `//hostname:port_number`または`//#.#.#.#:port_number`の形式のTCP/IPアドレス。

> - `sdp://hostname:port_number`または`sdp://#.#.#.#:port_number`の形式のSDPアドレス。

> 注意:

> - hostnameを使用する場合、アクセス・ポイントはローカル名解決機能(通常はDNS)を使用してhostnameのアドレスを検索します。ドットで区切った10進フォーマットを使用する場合、各#は0 ~ 255の数字でなければなりません。このドット区切りの10進数は、ローカル・マシンのIPアドレスを表します。port_numberは、アクセス・ポイントが受信するリクエストをリスニングするTCP/SDPポート番号です。

> - SDP形式のアドレスを指定した場合は、このアクセス・ポイントのトランスポート・プロトコルはTCPではなくSDPになります。この機能を使用できるのは、WTCおよびTuxedoのドメイン・ゲートウェイが両方ともOracle Exalogicプラットフォームにデプロイされている場合のみです。Tuxedo 11gR1PS2以上が必要です。

> MBean属性:
> `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> 関連タスク

> - ローカル・アクセス・ポイントの作成
> - ローカル・アクセス・ポイントの接続の構成
> - ローカル・アクセス・ポイントのセキュリティの構成
> - ローカル・アクセス・ポイントの削除

> 関連トピック

> - Oracle WebLogic Tuxedo Connectorの構成