> # Puntos de Acceso Local de Tuxedo: General

> Opciones de Configuración Tareas Relacionadas Temas Relacionados

> Utilice esta página para definir la configuración general de un punto de acceso local de Tuxedo que se utilizará con este servidor WTC.

> #### Opciones de Configuración

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Nombre de Punto de Acceso | Nombre único utilizado para identificar este punto de acceso local de Tuxedo. Este nombre debe ser único para todos los puntos de acceso local y remoto de Tuxedo definidos dentro de un servicio de WTC. Esto permite definir configuraciones únicas con el mismo identificador de punto de acceso.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`

> ID de Punto de Acceso | Nombre principal de la conexión utilizado para identificar este punto de acceso local de Tuxedo al intentar establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso remoto de Tuxedo. Nota: El valor AccessPointId debe coincidir con el de DOMAINID correspondiente en la sección *DM_REMOTE_DOMAINS del archivo DMCONFIG de Tuxedo.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Dirección de Red | Dirección de red y número de puerto de este punto de acceso local de Tuxedo. Especifique la dirección en uno de los siguientes formatos:

> - Dirección TCP/IP con el formato `//nombre_host:número_puerto` o `//#.#.#.#:número_puerto`.

> - Dirección SDP con el formato `sdp://nombre_host:número_puerto` o `sdp://#.#.#.#:número_puerto`.

> Notas:

> - Si se utiliza el nombre de host, el punto de acceso encuentra una dirección para el nombre de host mediante las utilidades de resolución de nombres locales (generalmente DNS). Si se utiliza el formato decimal con puntos, cada # debe ser un número entre 0 y 255. Este número decimal con puntos representa la dirección IP de la máquina local. El valor de número_puerto es el número de puerto TCP/SDP en el que el punto de acceso recibe solicitudes entrantes.

> - Si se especifica una dirección de formato SDP, el protocolo de transporte para este punto de acceso es SDP en lugar de TCP. Esta función sólo está disponible cuando se despliegan tanto el gateway del dominio WTC como Tuxedo en la plataforma Oracle Exalogic. Se necesita Tuxedo 11gR1PS2 y superior.

> Atributo de MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> Tareas Relacionadas

> - Crear Puntos de Acceso Local
> - Configurar Conexiones para Puntos de Acceso Local
> - Configurar Seguridad para Puntos de Acceso Local
> - Supresión de Puntos de Acceso Local

> Temas Relacionados

> - Configuración de Oracle WebLogic Tuxedo Connector