> # Coherenceクラスタ

> 列の表示 関連タスク 関連トピック

> Coherenceは、複製および分散されたデータの管理とキャッシング・サービスを提供しています。この機能を使用して、Coherenceクラスタ内のすべてのサーバーに対してアプリケーションのオブジェクトとデータを使用可能にできます。これを行うには、Coherenceクラスタを特定し、そのクラスタと通信するために使用する構成情報をWebLogic Serverが保持している必要があります。

> このページでは、このドメインで作成されているCoherenceクラスタ構成を表示します。

> #### 列の表示

> 「この表のカスタマイズ」を展開して「列の表示」リストを変更すると、このページに表示されるデータ・ポイントを減らしたり増やしたりできます。それぞれのデータ・ポイントは各自の表列に表示されます。

> 次の表に、このページの列に表示できるすべてのデータ・ポイントを記載します。

> 名前 | 説明
> --- | ---
> 名前 | このCoherenceクラスタ構成の名前。
> カスタム構成ファイル | カスタムCoherence操作構成オーバーライド・ファイルの名前。 MBean属性: `WeblogicCoherenceBean.CustomClusterConfigurationFileName` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> クラスタリング・モード | ユニキャストまたはマルチキャストのいずれかのクラスタリング・モードを指定します。マルチキャストが望ましくない環境や使用できない環境の場合、またはマルチキャストを適切にサポートするように環境が構成されていない場合は、ウェル・ノウン・アドレス(WKA)機能の設定が必要です。WKAが有効化されると、すべてのクラスタ・マルチキャスト通信が無効化されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> トランスポート | クラスタ通信に使用する、基になるトランスポート・プロトコルを指定します。TMB、SDMBまたはIMBはExalogic環境にのみ適用されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.Transport` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> セキュリティ・フレームワークの有効化 | セキュリティ・フレームワークが有効になっているかどうか確認します MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.SecurityFrameworkEnabled` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> クラスタ・リスニング・ポート | Coherenceによって使用されるクラスタ・リスニング・ポート。Coherenceクラスタ・メンバーはこのポートを使用してクラスタを検索、参加、または作成します。指定しない場合、Coherenceクラスタのマルチキャスト・リスニング・ポートが使用されます。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort` 最小値: `0` 最大値: `65535`

> 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。

> マルチキャスト・リスニング・アドレス | クラスタのマルチキャスト・リスナーのIPアドレス。 MBean属性: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> 存続時間 | マルチキャスト・メッセージの存続時間(TTL)を設定します。TTL設定は、マルチキャストUDP/IPパケットがネットワーク上を移動できる範囲を指定します。TTLは1つのパケットにつき、いくつのホップが許容されるかという観点で示されます。各ネットワーク・インタフェース、ルーターおよび管理対象スイッチは1つのホップと見なされます。TTL値には、機能する最小の整数値を設定する必要があります。設定する値が高すぎると、他のLANセグメントで不必要な帯域幅が使用される場合があり、その結果、オペレーティング・システムやネットワーク・デバイスでマルチキャスト・トラフィックが無効化される可能性もあります。

> 通常、単純なスイッチ構成のバックボーンでは、TTL値を1に設定すると正しく機能します。インテリジェントなスイッチを備えた高度なバックボーンでは、2以上の値が必要になる場合があります。開発やテストに使用する単一サーバー・クラスタでは、値0を使用します。

> MBean属性:
> `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive`

> 最小値: `0`

> 最大値: `255`

> 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。

> ロギングの有効化 | カスタムCoherenceロギングを有効にするかどうかを指定します。 MBean属性: `CoherenceLoggingParamsBean.Enabled` 変更は、モジュールの再デプロイ後またはサーバーの再起動後に有効になります。
> メンバー | このCoherenceクラスタ構成が関連付けられているサーバーおよびクラスタ。

> 関連タスク

> - Coherenceクラスタの作成
> - Coherenceクラスタの構成
> - カスタム・クラスタ構成のインポート
> - Coherenceロギングの構成

> 関連トピック

> - WebLogic ServerでのCoherenceアプリケーションのデプロイ
> - Coherenceクラスタの構成と管理