> # Coherence-Cluster

> Spaltenanzeige Zugehörige Aufgaben Verwandte Themen

> Coherence bietet replizierte und verteilte Datenverwaltungs- und Caching-Services, mit denen Sie die Objekte und Daten einer Anwendung auf zuverlässige Weise allen Servern in einem Coherence-Cluster verfügbar machen können. Dazu behält WebLogic Server Konfigurationsinformationen bei, mit denen ein Coherence-Cluster gesucht und kontaktiert wird.

> Diese Seite zeigt die Coherence-Cluster-Konfigurationen an, die in dieser Domain erstellt wurden.

> #### Spaltenanzeige

> Sie können weniger oder mehr Datenpunkte auf dieser Seite anzeigen lassen, indem Diese Tabelle bearbeiten erweitert oder die Liste zur Spaltenanzeige modifiziert wird. Jeder Datenpunkt wird in einer eigenen Tabellenspalte aufgeführt.

> Die nachstehende Tabelle führt alle Datenpunkte auf, die auf der Seite in Spalten angezeigt werden können.

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Name | Name dieser Coherence-Cluster-Konfiguration.
> Benutzerdefinierte Konfigurationsdatei | Der Name einer benutzerdefinierten Datei, mit der die Coherence-Konfiguration außer Kraft gesetzt werden kann. MBean-Attribut: `WeblogicCoherenceBean.CustomClusterConfigurationFileName` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Clustering-Modus | Gibt einen Clustering-Modus von Unicast oder Multicast an. Wenn Multicast in einer Umgebung unerwünscht oder nicht verfügbar ist, oder wenn eine Umgebung nicht ordnungsgemäß zur Unterstützung von Multicast konfiguriert ist, muss das Well Known-Adressen-(WKA-)Feature eingerichtet werden. Die gesamte Multicast-Kommunikation des Clusters ist deaktiviert, wenn WKA aktiviert ist.

> MBean-Attribut:
> `CoherenceClusterParamsBean.ClusteringMode`

> Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.

> Transport | Geben Sie das zugrunde liegende Transportprotokoll für die Clusterkommunikation an. TMB, SDMB oder IMB ist nur für die Exalogic-Umgebung anwendbar. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.Transport` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Sicherheits-Framework aktiviert | Prüfen Sie, ob das Sicherheits-Framework aktiviert ist. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.SecurityFrameworkEnabled` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Cluster-Listening-Port | Der von Coherence verwendete Cluster-Listening-Port. Coherence-Cluster-Member verwenden diesen Port, um das Cluster zu erkennen und ihm beizutreten oder es zu erstellen. Wenn dieser Port nicht angegeben ist, wird der Coherence-Cluster-Multicast Listening-Port verwendet.

> MBean-Attribut:
> `CoherenceClusterParamsBean.ClusterListenPort`

> Mindestwert: `0`

> Höchstwert: `65535`

> Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.

> Multicast Listening-Adresse | Die IP-Adresse für den Multicast Listener des Clusters. MBean-Attribut: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Gültigkeitsdauer | Legt die Gültigkeitsdauereinstellung (TTL) für die Multicast-Nachricht fest. Die TTL-Einstellung gibt an, wie weit Multicast-UDP-/IP-Pakete in einem Netzwerk übertragen werden können. Mit der TTL wird angegeben, wie viele Hops ein Paket überlebt. Jede Netzwerkschnittstelle, jeder Router und jeder Managed Switch wird als ein Hop betrachtet. Der TTL-Wert muss auf den niedrigstmöglichen ganzzahligen Wert festgelegt werden. Wenn ein zu hoher Wert festgelegt wird, wird eine unnötige Bandbreite bei anderen LAN-Segmenten belegt. Er kann sogar dazu führen, dass das Betriebssystem oder Netzwerkgeräte den Multicast-Verkehr deaktivieren.

> Im Allgemeinen ist ein TTL-Wert von 1 bei einem einfachen Switched Backbone ausreichend. Ein Wert von 2 oder höher ist möglicherweise bei einem erweiterten Backbone mit intelligentem Switching erforderlich. Ein Wert von 0 wird bei einzelnen Serverclustern verwendet, die bei Entwicklung und Test eingesetzt werden.

> MBean-Attribut:
> `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive`

> Mindestwert: `0`

> Höchstwert: `255`

> Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.

> Logging aktiviert | Gibt an, ob das benutzerdefinierte Coherence Logging aktiviert ist. MBean-Attribut: `CoherenceLoggingParamsBean.Enabled` Änderungen werden wirksam, nachdem Sie das Modul erneut bereitgestellt oder den Server neu gestartet haben.
> Members | Server und Cluster, mit denen diese Coherence-Clusterkonfiguration verknüpft ist.

> Zugehörige Aufgaben

> - Coherence-Cluster erstellen
> - Coherence-Cluster konfigurieren
> - Benutzerdefinierte Clusterkonfiguration importieren
> - Coherence Logging konfigurieren

> Verwandte Themen

> - Coherence-Anwendungen in WebLogic Server bereitstellen
> - Coherence-Cluster konfigurieren und verwalten