> # 建立 WTC 本機 Tuxedo 存取點

> 組態選項 相關工作

> 使用此頁，可以建立新的 WTC 本機 Tuxedo 存取點。

> #### 組態選項

> 名稱 | 描述
> --- | ---
> 存取點名稱 | 用來識別此本機 Tuxedo 存取點的唯一名稱。對 WTC 服務中定義的所有本機和遠端 Tuxedo 存取點而言，這個名稱必須是唯一的。可讓您定義擁有相同的存取點 ID 的唯一組態。 MBean 屬性： `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`
> 存取點 ID | 在嘗試與遠端 Tuxedo 存取點建立階段作業連線時，用來識別此本機 Tuxedo 存取點的連線委派人姓名。 注意：AccessPointId 必須與 Tuxedo DMCONFIG 檔案之 *DM_REMOTE_DOMAINS 區段中相應的 DOMAINID 相符。 MBean 屬性： `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`
> 網路位址 | 此本機 Tuxedo 存取點的網路位址和連接埠號碼。 以下列其中一種格式指定此位址：

> - TCP/IP 位址格式為 `//hostname:port_number` 或 `//#.#.#.#:port_number`。

> - SDP 位址格式為 `sdp://hostname:port_number` 或 `sdp://#.#.#.#:port_number`。

> 注意：

> - 如果使用主機名稱，存取點就會使用本機名稱解析機制 (通常是 DNS) 來尋找主機的位址。若使用帶點的十進位數格式，則每個 # 必須是一個 0 到 255 的數字。此帶點的十進位數數字代表本機機器的 IP 位址。port_number 是 TCP/SDP 連接埠號碼，存取點在其上接聽內送要求。

> - 若指定 SDP 格式位址，則此存取點的傳輸通訊協定為 SDP，而非 TCP。只有當 WTC 與 Tuxedo 網域閘道同時部署於 Oracle Exalogic 平台上時，才能使用此功能。需要 Tuxedo 11gR1PS2 和更高版本。

> MBean 屬性：
> `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> 相關工作

> - 建立本機存取點