# リモート・アクセス・ポイントの作成

リモートTuxedoアクセス・ポイントは、使用可能なリモートTuxedoドメインにWTCサーバーを接続するための構成情報を提供します。リモートTuxedoアクセス・ポイントを作成するには:

1. まだ行っていない場合、管理コンソールのチェンジ・センターで「ロックして編集」をクリックします(チェンジ・センターの使用を参照)。
2. 管理コンソールで、「相互運用性」を展開して「WTCサーバー」を選択します。
3. WTCサーバー・ページで、リモート・アクセス・ポイントを作成するWTCサーバーの名前を選択します。
4. 「構成」 > 「リモートAP」を選択します。
5. 「WTCリモート・アクセス・ポイント」ページで、「新規作成」をクリックします。
6. 「アクセス・ポイント」に、このリモートTuxedoアクセス・ポイントを識別するための一意な名前を入力します。この名前は、WTCサーバー内で定義したすべてのローカルおよびリモートTuxedoアクセス・ポイントの中で一意である必要があります。
7. 「アクセス・ポイントID」に、ローカルTuxedoアクセス・ポイントへのセッション接続の確立を試行する際に、このリモートTuxedoアクセス・ポイントを識別するための接続プリンシパル名を入力します。
8. 「ローカル・アクセス・ポイント」に、このリモートTuxedoドメインにアクセスするローカル・ドメイン名を入力します。
9. 「ネットワーク・アドレス」に、このリモートTuxedoアクセス・ポイントのネットワーク・アドレスとポート番号を入力します。TCP/IPアドレスは、`//hostname:port_number or //#.#.#.#:port_number`の形式で指定します。
10. リモート・ドメインの接続でRMI/IIOPを使用する場合は、環境に合せて「フェデレーションURL」および「フェデレーション名」属性を構成します。
11. 「OK」をクリックします。
12. これらの変更をアクティブにするには、管理コンソールのチェンジ・センターで「変更のアクティブ化」をクリックします。
    すべての変更が即座に有効になるわけではありません。再起動が必要なものもあります(チェンジ・センターの使用を参照)。