# 覆寫分割區層級的 Coherence 快取組態特性

注意：WebLogic Server 12.2.1.4.0 已不再提供 WebLogic Server 多租用戶網域分割區。相關的主控台和說明頁面將在下一版中移除。

您可以針對每個網域分割區指定快取組態特性。系統會在 GAR 模組起始後，將分割區特定值插入快取組態中，以便在所有分割區部署相同的 GAR 和快取組態檔。

如果快取由多個分割區共用，就不能覆寫 Coherence 快取組態特性。

若要以分割區特定值覆寫快取組態特性：

1. 如果您尚未如此做，請於管理主控台的變更中心中按一下鎖定和編輯 (請參閱 使用變更中心)。
2. 在主控台的左窗格中，選取網域分割區。
3. 選取定義了 Coherence 快取的分割區。
4. 選取 Coherence 快取頁面。
5. 從「Coherence 快取」表格中，選取一個要修改其設定的 Coherence 快取項目。 就會顯示存放區-共用-快取設定頁面。
6. 從針對此快取設定的「特性」表格中，按一下新建。您也可以編輯及刪除現有的特性覆寫值。 就會顯示「建立新的 Coherence 快取特性」頁面。
7. 在特性名稱欄位中，輸入 Coherence 快取組態特性的名稱。
8. 在特性值欄位中，輸入將套用至此分割區中快取的值。
9. 在「備註」欄位中，視需要輸入此特性設定的其他資訊。
10. 按一下確定。
11. 若要啟動這些變更，請於管理主控台的變更中心中按一下「啟動變更」。
    並非所有變更會立即生效，有些變更需要重新啟動。(請參閱使用變更中心)。