> # Pontos de Acesso Remoto do Tuxedo: Conexões

> Opções de Configuração Tarefas Relacionadas Tópicos Relacionados

> Use esta página para definir a configuração de conexão de um ponto de acesso remoto do Tuxedo que será usado com esse servidor WTC.

> #### Opções de Configuração

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Política de Conexão | As condições em que este ponto de acesso remoto do Tuxedo estabelece uma conexão de sessão com um ponto de acesso local do Tuxedo. Os valores permitidos são:

> - ON_DEMAND: Uma conexão é tentada apenas quando solicitada por uma solicitação do cliente para um serviço remoto ou um comando de conexão administrativo.

> - ON_STARTUP: Um gateway de domínio tenta estabelecer uma conexão com os pontos de acesso remoto do Tuxedo no tempo de inicialização do servidor de gateway. Os serviços remotos (serviços advertidos na JNDI pelo gateway de domínio para este ponto de acesso local do Tuxedo) são advertidos apenas se uma conexão for estabelecida com sucesso com esse ponto de acesso remoto do Tuxedo. Se não houver conexão ativa com um ponto de acesso remoto do Tuxedo, então os serviços remotos serão suspensos. Por padrão, essa política de conexão repete as conexões com falha a cada 60 segundos. Use os atributos MaxRetry e RetryInterval para informar valores específicos à aplicação.

> - INCOMING_ONLY: Um gateway de domínio não tenta uma conexão inicial com pontos de acesso remoto do Tuxedo na inicialização e os serviços remotos são inicialmente suspensos. O gateway de domínio está disponível para conexões de entrada de pontos de acesso remotos do Tuxedo e os serviços remotos são advertidos quando o gateway de domínio para este ponto de acesso local do Tuxedo recebe uma conexão de entrada. O processamento de repetição de conexão não é permitido.

> - LOCAL: Especifica se a política de conexão de domínio remoto é explicitamente assumida como padrão com o valor de atributo ConnectionPolicy do domínio local.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnectionPolicy`

> Nome do Principal da Conexão | O nome do principal usado para verificar a identidade deste ponto de acesso remoto do Tuxedo quando estabelece uma conexão de sessão com um ponto de acesso local do Tuxedo. Se não for especificado, o nome do principal de conexão assumirá como padrão o AccessPointID para este ponto de acesso.

> Observação: Este parâmetro se aplica apenas aos domínios do tipo TDOMAIN que estão executando o Oracle Tuxedo 7.1 ou software mais recente.

> Nota: ConnPrincipalName não é suportado nesta release.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnPrincipalName`

> Intervalo de Repetição | O número de segundos que este ponto de acesso remoto do Tuxedo aguarda entre tentativas de conexão automática com pontos de acesso local do Tuxedo. Use apenas quando o valor de ConnectionPolicy estiver definido como `ON_STARTUP`. Intervalo de Valores: Entre `-1` e um número inteiro positivo de 32 bits.

> Observação: Quando o valor ConnectionPolicy é `LOCAL`, o valor RetryInterval do ponto de acesso Tuxedo local é usado. Quando o valor ConnectionPolicy é `ON_STARTUP`, um valor `-1` indica 60.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.RetryInterval`

> Valor mínimo: `-1`

> Valor máximo: `2147483647`

> Máximo de Repetições | O número máximo de vezes que este ponto de acesso remoto do Tuxedo tenta estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso local do Tuxedo. Use apenas quando o valor de ConnectionPolicy estiver definido como `ON_STARTUP`. Observação: Quando o valor ConnectionPolicy é `LOCAL`, o valor MaxRetries do ponto de acesso Tuxedo local é usado. Quando o valor ConnectionPolicy é `ON_STARTUP`, um valor `-1` indica 9223372036854775807.

> Intervalo de Valores: Entre `-1` e um número inteiro positivo de 64 bits.

> - Use `0` para desativar o mecanismo de repetição.

> - Use o valor máximo para tentar até que uma conexão seja estabelecida.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.MaxRetries`

> Valor mínimo: `-1`

> Valor máximo: `9223372036854775807`

> Limite de Compactação | O limite de compactação que este ponto de acesso remoto do Tuxedo usa ao enviar dados para um ponto de acesso local do Tuxedo. Os buffers da aplicação maiores que este tamanho são compactados. Intervalo de Valores: Entre `0` e um número inteiro positivo de 32 bits.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.CmpLimit`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Manter Ativo | Indica se este ponto de acesso Tuxedo remoto está configurado com o Nível da Aplicação Manter Ativo.

> - Maior que 0: o Nível da Aplicação Manter Ativo está ativado e o valor indica o tempo inativo, em milissegundos arredondados para o segundo mais próximo, permitido antes de iniciar o timer de espera.

> - 0: o Nível da Aplicação Manter Ativo não está ativado para o ponto de acesso.

> - -1: o Nível da Aplicação Manter Ativo está ativado e indica que o valor do ponto de acesso Tuxedo local é usado para indicar o tempo inativo, em milissegundos arredondados para o segundo mais próximo, permitido antes do início do timer de espera.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAlive`

> Valor mínimo: `-1`

> Valor máximo: `2147483647`

> Manter Espera Ativa | Indica se este ponto de acesso Tuxedo remoto exige o reconhecimento do Nível da Aplicação Manter Ativo. Se o valor for:

> - Maior que 0: o Nível da Aplicação Manter Ativo está ativado e o valor indica o tempo inativo, em milissegundos arredondados para o segundo mais próximo, permitido antes que o WebLogic Tuxedo Connector marque a conexão como falha se a ativação não for reconhecida.

> - 0: o Nível da Aplicação Manter Ativo não está ativado para o ponto de acesso, mas o ponto de acesso reconhecerá se uma ativação for recebida.

> Atributo do MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAliveWait`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Tarefas Relacionadas

> - Configurar conexões para pontos de acesso remoto

> Tópicos Relacionados

> - Configurando o Oracle WebLogic Tuxedo Connector