# Configurer des connexions pour les ponts de mise en file d'attente

Pour définir la configuration de connexion pour ce pont de mise en file d'attente Tuxedo :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Serveurs WTC.
3. Sur la page Serveurs WTC, sélectionnez le nom du serveur WTC sur lequel configurer les connexions pour les ponts de mise en file d'attente.
4. Sélectionnez Configuration > Pont de mise en file d'attente.
5. Sur la page Ponts de mise en file d'attente Tuxedo WTC, sélectionnez le nom du pont de mise en file d'attente à configurer.
6. Sélectionnez Connexions.
7. Modifiez les attributs de connexion de votre environnement.

   Reportez-vous à Options de configuration.

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
   Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).