> # Servidor WTC: Configuração: APs Locais

> Exibição de Coluna Tarefas Relacionadas Tópicos Relacionados

> Pontos de acesso local do Tuxedo fornecem informações de configuração para conexão de domínios remotos do Tuxedo disponíveis com um servidor WTC. É necessário ter pelo menos um ponto de acesso local do Tuxedo configurado para criar um servidor WTC.

> Esta página resume os pontos de acesso local do Tuxedo que foram configurados no servidor WTC atual.

> #### Exibição de Coluna

> É possível exibir um número menor ou adicional de pontos de dados ao expandir a opção Personalizar esta tabela e modificar a lista Exibição de Colunas. Cada ponto de dados é exibido em sua própria coluna da tabela.

> A tabela a seguir lista todos os pontos de dados que podem ser exibidos em colunas nesta página.

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Nome | O nome exclusivo usado para identificar este ponto de acesso local do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um Serviço do WTC. Isso permite definir configurações exclusivas com o mesmo ID do Ponto de Acesso.

> Atributo do MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`

> ID do Ponto de Acesso | O nome do principal de conexão usado para identificar este ponto de acesso local do Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso remoto do Tuxedo. Nota: O AccessPointId deve corresponder ao DOMAINID semelhante na seção *DM_REMOTE_DOMAINS do arquivo DMCONFIG do Tuxedo.

> Atributo do MBean:
> `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`

> Tarefas Relacionadas

> - Criar pontos de acesso local
> - Configurar conexões para pontos de acesso local
> - Configurar segurança para pontos de acesso remoto
> - Excluir pontos de acesso local

> Tópicos Relacionados

> - Configurando o Oracle WebLogic Tuxedo Connector