> # Puntos de Acceso Remoto de Tuxedo: Conexiones

> Opciones de Configuración Tareas Relacionadas Temas Relacionados

> Utilice esta página para definir la configuración de conexión de un punto de acceso remoto de Tuxedo que se utilizará con este servidor WTC.

> #### Opciones de Configuración

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Política de Conexión | Condiciones bajo las cuales este punto de acceso remoto de Tuxedo establece una conexión de sesión con un punto de acceso local de Tuxedo. Los valores permitidos son:

> - ON_DEMAND: se intenta una conexión sólo cuando lo solicita una solicitud del cliente a un servicio remoto o un comando de conexión administrativa.

> - ON_STARTUP: un gateway de dominio intenta establecer una conexión con sus puntos de acceso remoto de Tuxedo en el momento de la inicialización del servidor de gateway. Los servicios remotos (servicios que anuncia en JNDI el gateway de dominio para este punto de acceso local de Tuxedo) se anuncian sólo si se establece correctamente una conexión con ese punto de acceso remoto de Tuxedo. Si no hay ninguna conexión activa con un punto de acceso remoto de Tuxedo, se suspenden los servicios remotos. Por defecto, esta política de conexión reintenta las conexiones fallidas cada 60 segundos. Utilice los atributos de MaxRetry y RetryInterval para especificar valores específicos de la aplicación.

> - INCOMING_ONLY: un gateway de dominio no intenta una conexión inicial con los puntos de acceso remoto de Tuxedo al iniciar y los servicios remotos se suspenden inicialmente. El gateway de dominio está disponible para conexiones entrantes de puntos de acceso remoto de Tuxedo y los servicios remotos se anuncian cuando el gateway de dominio para este punto de acceso local de Tuxedo recibe una conexión entrante. El proceso de reintento de conexión no se permite.

> - LOCAL: Especifica que la política de conexión del dominio remoto es por defecto de forma explícita el valor de atributo ConnectionPolicy del dominio local.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnectionPolicy`

> Nombre de Principal de Conexión | Nombre principal utilizado para verificar la identidad de este punto de acceso remoto de Tuxedo cuando éste establece una conexión de sesión con un punto de acceso local de Tuxedo. Si no se ha especificado, el nombre principal de conexión se define por defecto en AccessPointID de este punto de acceso.

> Nota: Este parámetro sólo se aplica a los dominios del tipo TDOMAIN que ejecutan el software Oracle Tuxedo 7.1 o superior.

> Nota: ConnPrincipalName no está soportado en esta versión.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.ConnPrincipalName`

> Intervalo de Reintentos | Número de segundos que este punto de acceso remoto de Tuxedo espera entre un intento y otro de conexión automática a los puntos de acceso local de Tuxedo. Utilice este valor sólo si Política de Conexión está definida en `ON_STARTUP`. Rango de valores: Entre `1` y un entero positivo de 32 bits.

> Nota: cuando el valor de ConnectionPolicy es `LOCAL`, se utiliza el valor de RetryInterval del punto de acceso local de Tuxedo. Cuando el valor de ConnectionPolicy es `ON_STARTUP`, un valor de `-1` indica 60.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.RetryInterval`

> Valor mínimo: `-1`

> Valor máximo: `2147483647`

> Máximo de Reintentos | Número máximo de veces que este punto de acceso remoto de Tuxedo intenta establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso local de Tuxedo. Utilice este valor sólo si Política de Conexión está definida en `ON_STARTUP`. Nota: cuando el valor de ConnectionPolicy es `LOCAL`, se utiliza el valor de MaxRetries del punto de acceso local de Tuxedo. Cuando el valor de ConnectionPolicy es `ON_STARTUP`, un valor de `-1` indica 9223372036854775807.

> Rango de valores: Entre `1` y un entero positivo de 64 bits.

> - Utilice `0` para desactivar el mecanismo de reintento.

> - Utilice el valor máximo para intentar hasta que se establezca una conexión.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.MaxRetries`

> Valor mínimo: `-1`

> Valor máximo: `9223372036854775807`

> Límite de Cmp | Umbral de compresión que utiliza este punto de acceso remoto de Tuxedo al enviar datos a un punto de acceso local de Tuxedo. Los buffers de aplicación con tamaños mayores a éste se comprimen. Rango de valores: Entre `0` y un entero positivo de 32 bits.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.CmpLimit`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Mantenimiento de Conexiones | Indica si este punto de acceso remoto de Tuxedo está configurado con Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación.

> - Mayor que 0: Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación está activado y el valor indica la cantidad de tiempo de inactividad, en milisegundos redondeado al segundo más próximo, permitido antes de iniciar el temporizador de espera.

> - 0: Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación no está activado para el punto de acceso.

> - -1: Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación está activado e indica que el valor del punto de acceso local de Tuxedo se utiliza para indicar la cantidad de tiempo de inactividad, en milisegundos redondeado al segundo más próximo, permitido antes de iniciar el temporizador de espera.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAlive`

> Valor mínimo: `-1`

> Valor máximo: `2147483647`

> Espera de Mantenimiento de Conexiones | Indica si este punto de acceso remoto de Tuxedo necesita la confirmación de Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación. Si el valor es:

> - Mayor que 0: Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación está activado y el valor indica la cantidad de tiempo de inactividad, en milisegundos redondeado al segundo más próximo, permitido antes de que WebLogic Tuxedo Connector marque la conexión como fallida si no se confirma el latido.

> - 0: Mantenimiento de Conexiones Nivel de Aplicación no está activado para el punto de acceso, pero el punto de acceso confirma si se recibe un latido.

> Atributo de MBean:
> `WTCRemoteTuxDomMBean.KeepAliveWait`

> Valor mínimo: `0`

> Valor máximo: `2147483647`

> Tareas Relacionadas

> - Configurar Conexiones para Puntos de Acceso Remoto

> Temas Relacionados

> - Configuración de Oracle WebLogic Tuxedo Connector