# 建立本機存取點

本機 Tuxedo 存取點提供組態資訊，以將可用的遠端 Tuxedo 網域連接到 WTC 伺服器。必須至少設定一個本機 Tuxedo 存取點以建立 WTC 伺服器。若要建立本機 Tuxedo 存取點：

1. 如果您尚未如此做，請於管理主控台的變更中心中按一下鎖定和編輯 (請參閱 使用變更中心)。
2. 在管理主控台中，展開「互通性」並選取「WTC 伺服器」。
3. 在 WTC 伺服器頁上，選取要建立本機存取點的 WTC 伺服器名稱。
4. 選取組態 > 本機 AP。
5. 在「WTC 本機存取點」頁上，按一下「新增」。
6. 在存取點中，輸入用於識別此本機 Tuxedo 存取點的唯一名稱。此名稱對於 WTC 伺服器中定義之所有本機和遠端 Tuxedo 存取點而言都應是唯一的。
7. 在存取點 ID 中，輸入在嘗試與遠端 Tuxedo 存取點建立階段作業連線時，用於識別此本機 Tuxedo 存取點的連線名稱。
8. 在網路位址中，輸入此本機 Tuxedo 存取點的網路位址和連接埠號碼。以下列格式指定 TCP/IP 位址：`//hostname:port_number 或 //#.#.#.#:port_number`。
9. 按一下「確定」。
10. 若要啟動這些變更，請於管理主控台的變更中心中按一下「啟動變更」。
    並非所有變更會立即生效，有些變更需要重新啟動。(請參閱使用變更中心)。