# 設定位址提供者

位址提供者指定代理主機服務的 TCP 監聽器位址 (IP 或 DNS 名稱，以及連接埠)。

若要設定位址提供者：

1. 如果您尚未如此做，請於管理主控台的變更中心中按一下鎖定和編輯 (請參閱 使用變更中心)。
2. 在主控台的左窗格中，選取環境 > Coherence 叢集。
3. 在「Coherence 叢集」表格中，選取要設定位址提供者的 Coherence 叢集。
4. 選取組態：位址提供者頁面。
5. 若要建立新的位址提供者，請按一下新增，或選取現有位址提供者的名稱。
6. 若要為 Coherence 位址提供者建立新的通訊端位址，請按一下新增或選取現有通訊端位址的名稱。若要設定新的通訊端位址：
   1. 在名稱中，指定新 Coherence 叢集通訊端位址的名稱。
   2. 在監聽位址中，指定通訊端位址的監聽位址。
   3. 在監聽連接埠中，指定通訊端位址的監聽連接埠。
   4. 按一下確定。
7. 若要啟動這些變更，請於管理主控台的變更中心中按一下「啟動變更」。
   並非所有變更會立即生效，有些變更需要重新啟動。(請參閱使用變更中心)。