> # Server SIP: Configurazione: Proxy

> Opzioni di configurazione

> Utilizzare questa pagina per configurare l'URI di un server proxy in uscita e il funzionamento del server proxy predefinito.

> RFC 3261 definisce un proxy in uscita come "Un proxy che riceve le richieste da un client, anche senza essere il server rilevato dalla risoluzione dell'URI della richiesta. Generalmente, con un proxy in uscita viene configurato manualmente un agente utente o può acquisirne uno mediante i protocolli di configurazione automatica".

> In WebLogic Communications Server un server proxy in uscita viene specificato utilizzando l'attributo proxy. L'attributo proxy definisce uno o più URI di server proxy. È possibile modificare il funzionamento del processo proxy impostando un criterio proxy con la tag proxy-policy.

> Il funzionamento predefinito equivale a quando è attivo il criterio "domain". Il criterio "proxy" determina che la richiesta venga inviata al proxy in uscita configurato e le intestazioni Route nella richiesta conservano eventuali decisioni di instradamento prese da WebLogic Communications Server. Ciò consente al proxy in uscita di inviare la richiesta al destinatario previsto, dopo aver effettuato le azioni previste sulla richiesta. Il criterio "proxy" è attivo solo per le richieste iniziali. Per le richieste successive il Route Set ha la precedenza su qualsiasi criterio in un dialogo. Se si desidera che il proxy in uscita sia nel Route Set è possibile attivare l'instradamento dei record.

> Inoltre, se con un'applicazione proxy scritta su WebLogic Communications Server si desidera sostituire il funzionamento configurato per il proxy in uscita trasversale, è possibile aggiungere un'intestazione speciale denominata "X-BEA-Proxy-Policy" e il valore "domain". Questa intestazione viene eliminata dalla richiesta durante l'invio, ma comporta che il proxy in uscita configurato venga ignorato. L'intestazione personalizzata X-BEA-Proxy-Policy può essere utilizzata dalle applicazioni per sostituire il criterio configurato in base alle singole richieste. Il valore dell'intestazione può essere "domain" o "proxy". Tuttavia, se il criterio viene sostituito con "proxy", la configurazione deve comunque disporre dell'URI del proxy in uscita per consentire l'instradamento al proxy in uscita.

> #### Opzioni di configurazione

> Nome | Descrizione
> --- | ---
> Criteri di instradamento proxy | Consente di configurare il funzionamento del proxy. I valori validi sono: domain: invia tramite proxy i messaggi utilizzando la regola di instradamento definita da RFC 3261, ignorando qualsiasi proxy in uscita specificato. proxy: invia i messaggi al proxy a valle specificato nell'URI proxy predefinito. Se ci sono più specifiche di proxy vengono provate nell'ordine in cui sono state specificate. Tuttavia, se il trasporto prova un proxy UDP, le impostazioni per i proxy successivi vengono ignorate. Il funzionamento predefinito equivale a quando sono attivi i criteri dei domini. Attributo MBean: `ProxyBean.RoutingPolicy`
> URI instradamento proxy | L'URI UDP o TCP di uno o più server proxy. Posizionare più URI in più elementi uri in righe separate. Restituisci URI SIP Attributo MBean: `ProxyBean.Uris`