> # 本地 Tuxedo 访问点：一般信息

> 配置选项 相关任务 相关主题

> 使用此页可以定义将用于此 WTC 服务的本地 Tuxedo 访问点一般配置。

> #### 配置选项

> 名称 | 说明
> --- | ---
> 访问点名称 | 用于标识此本地 Tuxedo 访问点的唯一名称。对于在 WTC Service 内定义的所有本地和远程 Tuxedo 访问点，此名称应是唯一的。这样便可以定义具有相同“访问点 ID”的唯一配置。 MBean 属性： `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPoint`
> 访问点 ID | 尝试与远程 Tuxedo 访问点建立会话连接时，用来标识此本地 Tuxedo 访问点的连接主用户名称。 注：“访问点 ID”必须与 Tuxedo DMCONFIG 文件的 *DM_REMOTE_DOMAINS 部分中的相应 DOMAINID 匹配。 MBean 属性： `WTCLocalTuxDomMBean.AccessPointId`
> 网络地址 | 此本地 Tuxedo 访问点的网络地址和端口号。请按如下格式指定 TCP/IP 地址：`//hostname:port_number` 或 `//#.#.#.#:port_number`。 注：如果使用主机名，访问点将使用本地名解决方案工具 (通常是 DNS) 查找主机的地址。如果使用点分十进制格式，则每个 # 都应该是 0 到 255 之间的数字。此点分十进制值代表本地计算机的 IP 地址。port_number 是访问点监听传入请求的 TCP 端口号。 MBean 属性： `WTCLocalTuxDomMBean.NWAddr`

> 相关任务

> - 创建本地访问点
> - 为本地 AP 配置连接
> - 为本地 AP 配置安全性
> - 删除本地 Tuxedo 访问点

> 相关主题

> - 配置 Oracle WebLogic Tuxedo Connector