> # Serveur SIP : Configuration : Persistance

> Options de configuration

> Cette page permet de configurer le serveur afin qu'il rende persistantes les données d'état d'appel vers un SGBDR et/ou vers un site redondant géographiquement et distant.

> Pour plus d'informations, reportez-vous à "Storing Long-Lived Call State Data in an RDBMS" et à "Configuring Geographically- Redundant Installations" dans le manuel de configuration.

> #### Options de configuration

> Nom | Description
> --- | ---
> Gestion par défaut | Détermine si Weblogic Communications Server suit les conseils en matière de persistance de SGBDR et/ou de redondance géographique. Cet attribut peut présenter l'une des valeurs suivantes : all : indique que les données d'état d'appel peuvent être rendues persistantes vers un emplacement de stockage SGBDR et une installation WebLogic Communications Server redondante géographiquement. Il s'agit du comportement par défaut. La réplication réelle dans l'une de ces deux destinations exige également que les ressources disponibles (source de données JDBC et file d'attente JMS distante) soient accessibles. db : indique que les données d'état d'appel à long terme sont répliquées dans un SGBDR si le schéma et la source de données JDBC obligatoires sont disponibles. geo : indique que les données d'état d'appel sont rendues persistantes vers un site distant et redondant géographiquement si l'URL de site configurée contient les ressources JMS nécessaires. none : indique que seule la réplication en mémoire est effectuée dans les autres répliques du cluster de niveau de données. Les données d'état d'appel ne sont pas rendues persistantes dans un SGBDR ou un site externe. Attribut de MBean : `PersistenceBean.DefaultHandling`
> ID de site géographique | ID de site de cette installation, obligatoire uniquement pour les fonctionnalités de redondance géographique. Toutes les installations participant à la réplication redondante géographiquement exigent un ID de site unique. La plage de valeurs est comprise entre 1 (minimum) et 9 (maximum). Attribut de MBean : `PersistenceBean.GeoSiteId` Les modifications sont prises en compte une fois le module redéployé ou le serveur relancé.
> URL T3 distante géographique | URL T3 du site distant vers lequel ce site réplique les données d'état d'appel. Ce champ est obligatoire uniquement pour les fonctionnalités de redondance géographique. Vous pouvez indiquer une seule URL correspondant au cluster de niveau de moteur de l'installation distante, ou une liste d'adresses, séparées par des virgules, correspondant au serveur de niveau de moteur. Les URL doivent indiquer le protocole T3. L'URL sert à rechercher la file d'attente distribuée et la fabrique de connexions à partir du site de sauvegarde. Attribut de MBean : `PersistenceBean.GeoRemoteT3Url`
> Base de données activée | Indique si les états d'appel doivent être stockés dans le SGBDR, afin de réduire l'utilisation de mémoire par le niveau de données. Attribut de MBean : `PersistenceBean.DbEnabled`
> Geographie activée | Indique si les états doivent être transmis à un site secondaire pour la redondance géographique. Attribut de MBean : `PersistenceBean.GeoEnabled`