# Criar pontos de acesso local

Pontos de Acesso Local do Tuxedo fornecem informações de configuração para conexão de domínios remotos do Tuxedo disponíveis para um Serviço WTC. É necessário ter pelo menos um Ponto de Acesso Local do Tuxedo configurado para criar um Serviço WTC. Para criar um Ponto de Acesso Local do Tuxedo:

1. Se ainda não tiver feito isso, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Bloquear e Editar (consulte Usar o Centro de Alterações).
2. Na Console de Administração, expanda Interoperabilidade e selecione Serviço WTC.
3. Na página Servidores WTC, clique no nome de um Serviço WTC.
4. Clique na tab APs Locais.
5. Na página Pontos de Acesso Local do WTC, clique em Novo.
6. No campo Ponto de Acesso, insira o nome exclusivo usado para identificar este ponto de acesso local ao Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um Serviço WTC.
7. No campo Id do Ponto de Acesso, insira o nome de conexão usado para identificar este ponto de acesso local ao Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso remoto do Tuxedo.
8. No campo Endereço de Rede, insira o endereço de rede e o número da porta deste ponto de acesso local do Tuxedo. Especifique o endereço TCP/IP no formato: `//hostname:port_number ou //#.#.#.#:port_number`.
9. Clique em Finalizar.
10. Para ativar essas alterações, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Ativar Alterações.
    Nem todas as alterações entram em vigor imediatamente; algumas requerem reinicialização (consulte Usar o Centro de Alterações).