# Créer des configurations de mot de passe

Les configurations de mot de passe fournissent des mots de passe pour l'authentification interdomaine via les points d'accès. Pour créer une configuration de mot de passe :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Service WTC.
3. Dans la page Serveurs WTC, cliquez sur le nom d'un service WTC.
4. Cliquez sur l'onglet Mots de passe.
5. Dans la page Configurations de mot de passe WTC, cliquez sur Nouveau.
6. Dans le champ Point d'accès local, indiquez le nom du point d'accès local auquel s'applique ce mot de passe.
7. Dans le champ Point d'accès distant, indiquez le nom du point d'accès distant auquel s'applique ce mot de passe.
8. Dans le champ Mot de passe local, indiquez le mot de passe local pour cette configuration.
9. Dans le champ Vecteur d'initialisation (IV) du mot de passe local, indiquez le vecteur d'initialisation utilisé pour crypter le mot de passe local.
10. Dans le champ Mot de passe distant, indiquez le mot de passe distant pour cette configuration.
11. Dans le champ Vecteur d'initialisation (IV) du mot de passe distant, indiquez le vecteur d'initialisation utilisé pour crypter le mot de passe distant.
12. Cliquez sur Terminer.
13. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
    Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).