> # Points d'accès Tuxedo locaux : Connexions

> Options de configuration Tâches connexes Rubriques connexes

> Utilisez cette page pour définir la configuration de connexion du point d'accès Tuxedo local qui sera employé avec ce service WTC.

> #### Options de configuration

> Nom | Description
> --- | ---
> Règle de connexion | Conditions dans lesquelles ce point d'accès Tuxedo local établit une connexion de session avec un point d'accès Tuxedo distant. Stratégies de connexion : `ON_DEMAND` Les tentatives de connexion ont lieu uniquement en cas de demande d'un client à un service distant ou lors de l'exécution d'une commande de connexion administrative. `ON_STARTUP` Une passerelle de domaine tente d'établir une connexion avec ses points d'accès Tuxedo distants au moment de l'initialisation du serveur de passerelle. Les services distants (annoncés dans JNDI par la passerelle de domaine associée à ce point d'accès local) sont seulement annoncés si une connexion parvient à être établie à ce point d'accès Tuxedo distant. S'il n'existe aucune connexion active à un point d'accès Tuxedo distant, les services distants sont suspendus. Par défaut, cette stratégie de connexion effectue de nouvelles tentatives de connexion toutes les 60 secondes. Utilisez les attributs MaxRetry et RetryInterval pour entrer des valeurs propres à l'application. `INCOMING_ONLY` Aucune passerelle de domaine ne tente d'établir une connexion initiale à des points d'accès Tuxedo distants au démarrage et les services distants sont initialement suspendus. La passerelle de domaine est disponible pour les connexions entrantes provenant de points d'accès Tuxedo distants et les services distants sont annoncés lorsque la passerelle de domaine de ce point d'accès Tuxedo local reçoit une connexion entrante. Le traitement des nouvelles tentatives de connexion n'est pas autorisé. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.ConnectionPolicy`
> Nom d'identité utilisateur de connexion | Nom d'identité utilisateur employé pour vérifier l'identité de ce domaine lorsqu'une connexion à un autre domaine est établie. Remarque : ce paramètre est uniquement applicable aux domaines de type TDOMAIN utilisant Oracle Tuxedo 7.1 ou une version supérieure. S'il n'est pas indiqué, le nom d'identité utilisateur de la connexion emploie par défaut l'ID AccessPointID de `domain.ConnPrincipalName`. Remarque : ConnPrincipalName n'est pas pris en charge dans cette version. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.ConnPrincipalName`
> Intervalle entre les tentatives | Délai en secondes s'écoulant entre les tentatives de connexion automatique aux points d'accès Tuxedo distants de ce point d'accès Tuxedo local. N'utilisez cette valeur que lorsque la stratégie de connexion est définie sur `ON_STARTUP`. Plage de valeurs : entre 0 et un nombre entier positif de 32 bits. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.RetryInterval` Valeur minimale : `0` Valeur maximale : `2147483647`
> Nombre maximal de tentatives | Nombre maximal de tentatives de la part de ce point d'accès Tuxedo local pour établir une connexion de session aux points d'accès Tuxedo distants. N'utilisez cette valeur que lorsque la stratégie de connexion est définie sur `ON_STARTUP`. Plage de valeurs : entre `0` et un nombre entier positif de 64 bits. Remarque : utilisez la valeur minimale pour désactiver le mécanisme de nouvelles tentatives. Indiquez la valeur maximale pour poursuivre les tentatives jusqu'à l'établissement d'une connexion. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.MaxRetries` Valeur minimale : `0` Valeur maximale : `9223372036854775807`
> Temporisation bloquante | Délai maximal en secondes que ce point d'accès Tuxedo local autorise pour un appel bloquant. Plage de valeurs : entre `0` et un nombre entier positif de 32 bits. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.BlockTime` Valeur minimale : `0` Valeur maximale : `2147483647`
> Inter-opérer | Indique si ce point d'accès Tuxedo local inter-opère avec les points d'accès Tuxedo distants basés sur Tuxedo version 6.5. Si cette valeur est définie sur `Oui,` le point d'accès Tuxedo local inter-opère avec un domaine Tuxedo 6.5. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.Interoperate`
> Limite de compression | Seuil de compression que ce point d'accès Tuxedo local utilise lorsqu'il envoie des données à un point d'accès Tuxedo distants. Les tampons d'application supérieurs à cette taille sont compressés. Plage de valeurs : entre `0` et un nombre entier positif de 32 bits. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.CmpLimit` Valeur minimale : `0` Valeur maximale : `2147483647`
> Maintien des connexions | La valeur renvoyée indique si ce point d'accès Tuxedo local est configuré avec le maintien des connexions de niveau application, ainsi que la durée d'inactivité maximale avant que le temps d'attente commence à s'écouler. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.KeepAlive` Valeur minimale : `0` Valeur maximale : `2147483647`
> Maintien des connexions - Attente | La valeur renvoyée indique si ce point d'accès Tuxedo local requiert l'accusé de réception de maintien des connexions de niveau application, et le temps qu'il attendra pour déclarer que la connexion n'est pas accessible en cas d'absence d'accusé de réception. Attribut de MBean : `WTCLocalTuxDomMBean.KeepAliveWait` Valeur minimale : `0` Valeur maximale : `2147483647`

> Tâches connexes

> - Créer des points d'accès locaux
> - Configurer les connexions des points d'accès locaux
> - Configurer la sécurité des points d'accès distants
> - Supprimer des points d'accès Tuxedo locaux

> Rubriques connexes

> - Configuration d'Oracle WebLogic Tuxedo Connector