# 创建远程访问点

远程 Tuxedo 访问点提供用于将 WTC 服务连接到可用远程 Tuxedo 域的配置信息。要创建远程 Tuxedo 访问点，请执行以下操作：

1. 如果尚未执行此操作，请在管理控制台的更改中心中单击锁定并编辑 (请参阅使用更改中心)。
2. 在管理控制台中，展开互操作性，然后选择 WTC 服务。
3. 在 WTC 服务器页上，单击 WTC 服务的名称。
4. 单击远程 AP 选项卡。
5. 在 WTC 远程访问点页上，单击新建。
6. 在访问点字段中，输入用于标识该远程 Tuxedo 访问点的唯一名称。对于在 WTC Service 中定义的所有本地和远程 Tuxedo 访问点，此名称应是唯一的。
7. 在访问点 ID 字段中，输入在尝试与本地 Tuxedo 访问点建立会话连接时用于标识该远程 Tuxedo 访问点的连接主用户名称。
8. 在本地访问点字段中，输入到达该远程 Tuxedo 域的本地域名称。
9. 在网络地址字段中，输入该远程 Tuxedo 访问点的网络地址和端口号。请按如下格式指定 TCP/IP 地址：`//hostname:port_number 或者 //#.#.#.#:port_number`。
10. 如果远程域连接使用 RMI/IIOP，请针对您的环境配置联合 URL 和联合名称属性。
11. 单击完成。
12. 要激活这些更改，请在管理控制台的更改中心中单击激活更改。
    并非所有更改都立即生效。某些更改必须重新启动后才能生效 (请参阅使用更改中心)。