# Configurer les connexions des points d'accès locaux

Pour définir la configuration de connexion du point d'accès Tuxedo local qui sera employé avec ce service WTC :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Service WTC.
3. Dans la page Serveurs WTC, cliquez sur le nom d'un service WTC.
4. Cliquez sur l'onglet Points d'accès locaux.
5. Dans la page Points d'accès locaux WTC, cliquez sur le nom d'un point d'accès local.
6. Cliquez sur l'onglet Connexions.
7. Modifiez les attributs de connexion de votre environnement.

   Reportez-vous à Options de configuration.

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
   Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).