# Criar pontos de acesso remoto

Pontos de Acesso Remoto do Tuxedo oferecem informações de configuração para conexão com domínios remotos disponíveis do Tuxedo. Para criar um Ponto de Acesso Remoto do Tuxedo:

1. Se ainda não tiver feito isso, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Bloquear e Editar (consulte Usar o Centro de Alterações).
2. Na Console de Administração, expanda Interoperabilidade e selecione Serviço WTC.
3. Na página Servidores WTC, clique no nome de um Serviço WTC.
4. Clique na tab APs Remotos.
5. Na página Pontos de Acesso Remoto do WTC, clique em Novo.
6. No campo Ponto de Acesso, insira o nome exclusivo usado para identificar este ponto de acesso remoto do Tuxedo. Esse nome deve ser exclusivo para todos os pontos de acesso local e remoto do Tuxedo definidos em um Serviço WTC.
7. No campo ID do Ponto de Acesso, insira o nome do principal de conexão usado para identificar este ponto de acesso remoto do Tuxedo ao tentar estabelecer uma conexão de sessão com pontos de acesso local do Tuxedo.
8. No campo Ponto de Acesso Local, insira o nome do domínio local do qual este domínio remoto do Tuxedo é acessado.
9. No campo Endereço de Rede, insira o endereço de rede e o número da porta deste ponto de acesso remoto do Tuxedo. Especifique o endereço TCP/IP no formato: `//hostname:port_number ou //#.#.#.#:port_number`.
10. Se sua conexão de domínio remoto usar RMI/IIOP, configure os atributos URL de Federação e Nome de Federação para seu ambiente.
11. Clique em Finalizar.
12. Para ativar essas alterações, no Centro de Alterações da Console de Administração, clique em Ativar Alterações.
    Nem todas as alterações entram em vigor imediatamente; algumas requerem reinicialização (consulte Usar o Centro de Alterações).