> # Servidor SIP: Configuración: Persistencia

> Opciones de Configuración

> Utilice esta página para configurar el servidor para que persistan los datos de estado de la llamada en un RDBMS y/o en un sitio remoto y redundante a nivel geográfico.

> Consulte las secciones sobre el almacenamiento de datos de estado de la llamada de larga duración en un RDBMS y sobre la configuración de instalaciones geográficamente redundantes en la guía de configuración para obtener más información.

> #### Opciones de Configuración

> Nombre | Descripción
> --- | ---
> Tratamiento por Defecto | Determina si el servidor de comunicaciones WebLogic observa o no indicaciones de persistencia para la persistencia de RDBMS y/o la redundancia geográfica. Este atributo puede tener uno de los siguientes valores: all: especifica que los datos de estado de la llamada pueden persistir tanto en un almacén de RDBMS como en una instalación de WebLogic Communications Server geográficamente redundante. Éste es el comportamiento por defecto. Tenga en cuenta que la replicación real de cualquier destino también requiere que se encuentren disponibles los recursos existentes (origen de datos JDBC y cola de JMS remota). db: especifica que los datos de estado de la llamada de larga duración se replican en un RDBMS si el esquema y el origen de datos JDBC necesarios están disponibles. geo: Especifica que los datos de estado de la llamada persisten en un sitio remoto y redundante a nivel geográfico si la URL del sitio configurado contiene los recursos JMS necesarios. none: Especifica que sólo se realiza la replicación en memoria a otras réplicas en el cluster de capa de datos. Los datos de estado de la llamada persisten en un RDBMS o en un sitio externo. Atributo de MBean: `PersistenceBean.DefaultHandling`
> Identificador de Dirección Geográfica | El identificador de dirección de esta instalación, necesario sólo para las características de redundancia geográfica. Todas las instalaciones que participan en la replicación de redundancia geográfica requieren un identificador de dirección exclusivo. El rango de valores es de 1 (mínimo) a 9 (máximo). Atributo de MBean: `PersistenceBean.GeoSiteId` Los cambios se aplicarán después de volver a desplegar el módulo o reiniciar el servidor.
> URL T3 de Remoto Geográfico | La URL T3 del sitio remoto en el que este sitio replica los datos de estado de la llamada. Este campo sólo es obligatorio para las características de redundancia geográfica. Puede especificar una URL exclusiva correspondiente al cluster de capa de motor de la instalación remota. También puede especificar una lista de direcciones separadas por comas correspondientes a cada servidor de capa de motor. Las URL deben especificar el protocolo T3. La URL se utiliza para buscar la cola distribuida y la fábrica de conexiones desde el sitio de copia de seguridad. Atributo de MBean: `PersistenceBean.GeoRemoteT3Url`
> Base de Datos Activada | Especifica si los estados de la llamada deben almacenarse en RDBMS a fin de reducir el uso de memoria de la capa de datos. Atributo de MBean: `PersistenceBean.DbEnabled`
> Función Geográfica Activada | Especifica si los estados deben transmitirse a un sitio secundario para la redundancia geográfica. Atributo de MBean: `PersistenceBean.GeoEnabled`