# Configurer des connexions pour les ponts de mise en file d'attente

Pour définir la configuration de connexion pour ce pont de mise en file d'attente Tuxedo :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Service WTC.
3. Dans la page Serveurs WTC, cliquez sur le nom d'un service WTC.
4. Cliquez sur l'onglet Pont de mise en file d'attente.
5. Dans la page Ponts de mise en file d'attente Tuxedo WTC, cliquez sur le nom du pont de mise en file d'attente du service WTC.
6. Cliquez sur l'onglet Connexions.
7. Modifiez les attributs de connexion de votre environnement.

   Reportez-vous à Options de configuration.

8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
   Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).