> # Cluster Coherence: Configurazione: Generale

> Opzioni di configurazione Task correlati Argomenti correlati

> Utilizzare questa pagina per configurare le proprietà per il cluster Coherence corrente.

> #### Opzioni di configurazione

> Nome | Descrizione
> --- | ---
> Nome | Il nome di questa configurazione cluster Coherence.
> Usa un file di configurazione personalizzata | Specifica se questa configurazione risiede in un file di configurazione personalizzata esterno. Attributo MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Nome file della configurazione personalizzata | La posizione del file di configurazione personalizzata. Utilizzare questo campo per importare un nuovo file di configurazione. Attributo MBean: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Indirizzo di ascolto unicast | L'indirizzo IP del listener unicast del cluster. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenAddress` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Porta di ascolto unicast | La porta del listener unicast del cluster. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenPort` Valore minimo: `1` Valore massimo: `65535` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Adeguamento automatico porta unicast | Specifica se la porta unicast deve essere incrementata in modo automatico qualora non possa essere associata perché già in uso. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastPortAutoAdjust` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Indirizzo di ascolto multicast | L'indirizzo IP del listener multicast del cluster. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Porta di ascolto multicast | La porta del listener multicast del cluster. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenPort` Valore minimo: `1` Valore massimo: `65535` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.
> Durata | L'impostazione di durata del messaggio multicast. Attributo MBean: `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` Valore minimo: `0` Valore massimo: `255` Le modifiche diventano effettive dopo la ridistribuzione del modulo o il riavvio del server.

> Task correlati

> - Creare i cluster Coherence
> - Configurare i cluster Coherence
> - Configurare gli indirizzi noti
> - Configurare le destinazioni per i cluster Coherence
> - Configurare la funzione di log Coherence

> Argomenti correlati

> - Uso di ActiveCache
> - Comunicazioni in un cluster
> - Informazioni sugli indirizzi del cluster