# Créer des points d'accès distants

Les points d'accès Tuxedo distants fournissent des informations de configuration pour connecter un service WTC aux domaines Tuxedo distants disponibles. Pour créer un point d'accès Tuxedo distant :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Service WTC.
3. Dans la page Serveurs WTC, cliquez sur le nom d'un service WTC.
4. Cliquez sur l'onglet Points d'accès distants.
5. Dans la page Points d'accès distants WTC, cliquez sur Nouveau.
6. Dans le champ Point d'accès, indiquez le nom unique utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo distant. Ce nom doit être unique pour l'ensemble des points d'accès Tuxedo locaux et distants définis au sein d'un service WTC.
7. Dans le champ ID de point d'accès, indiquez le nom d'identité utilisateur de connexion utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo distant lors de la tentative d'établissement d'une connexion de session avec les points d'accès Tuxedo locaux.
8. Dans le champ Point d'accès local, indiquez le nom de domaine local à partir duquel vous accédez à ce domaine Tuxedo distant.
9. Dans le champ Adresse réseau, entrez l'adresse réseau et le numéro de port de ce point d'accès Tuxedo distant. Indiquez l'adresse TCP/IP au format suivant : `//nomhôte:numéro_port ou //#.#.#.#:numéro_port`.
10. Si votre connexion au domaine distant utilise RMI/IIOP, configurez les attributs URL de fédération et Nom de fédération pour votre environnement.
11. Cliquez sur Terminer.
12. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
    Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).