> # Coherence 클러스터

> 열 표시 관련 작업 관련 항목

> Coherence는 응용 프로그램의 객체 및 데이터를 Coherence 클러스터에 있는 모든 서버에 안정적으로 제공하기 위해 사용할 수 있는 복제 및 분배된 데이터 관리 서비스와 캐싱 서비스를 제공합니다. 이를 위해 WebLogic Server는 Coherence 클러스터를 찾고 이 클러스터와 통신하는 데 사용되는 구성 정보를 보존합니다.

> 이 페이지에는 이 도메인에 생성된 Coherence 클러스터 구성이 표시됩니다.

> #### 열 표시

> 이 페이지에서 이 테이블 사용자 정의를 확장하고 열 표시 목록을 수정하여 표시되는 데이터 지점의 수를 늘이거나 줄일 수 있습니다. 각 데이터 지점은 해당하는 자체의 테이블 열에 표시됩니다.

> 다음 표에서는 이 페이지에서 열로 표시할 수 있는 모든 데이터 지점이 나열됩니다.

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 이름 | 이 Coherence 클러스터 구성의 이름입니다.
> 사용자 정의 구성 파일 | 사용자 정의 Coherence 작업 구성 무효화 파일의 이름입니다. MBean 속성: `WeblogicCoherenceBean.CustomClusterConfigurationFileName` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 버전 | 이 파일의 버전입니다. MBean 속성: `WeblogicCoherenceBean.Version` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 유니캐스트 수신 주소 | 클러스터 유니캐스트 리스너의 IP 주소입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenAddress` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 유니캐스트 수신 포트 | 클러스터 유니캐스트 리스너의 포트입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenPort` 최소값: `1` 최대값: `65535` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 유니캐스트 포트 자동 조정 | 포트가 이미 사용 중이어서 포트를 바인딩할 수 없는 경우 유니캐스트 포트를 자동으로 증분할지 여부를 지정합니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastPortAutoAdjust` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 멀티캐스트 수신 주소 | 클러스터 멀티캐스트 리스너의 IP 주소입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 멀티캐스트 수신 포트 | 클러스터 멀티캐스트 리스너의 포트입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenPort` 최소값: `1` 최대값: `65535` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 수명(TTL) | 멀티캐스트 메시지의 수명(TTL) 설정입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` 최소값: `0` 최대값: `255` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 로깅 사용 | 사용자 정의 Coherence 로깅이 사용으로 설정되었는지 여부를 지정합니다. MBean 속성: `CoherenceLoggingParamsBean.Enabled` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 대상 | 이 Coherence 클러스터 구성을 사용할 수 있는 서버 및 클러스터입니다.

> 관련 작업

> - Coherence 클러스터 생성
> - Coherence 클러스터 구성
> - 사용자 정의 클러스터 구성 임포트
> - Coherence 로깅 구성
> - Coherence 클러스터 모니터

> 관련 항목

> - ActiveCache 사용