> # Coherence 클러스터: 구성: 일반

> 구성 옵션 관련 작업 관련 항목

> 이 페이지에서는 이 Coherence 클러스터의 속성을 구성할 수 있습니다.

> #### 구성 옵션

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 이름 | 이 Coherence 클러스터 구성의 이름입니다.
> 사용자 정의 클러스터 구성 파일 사용 | 이 구성이 외부 사용자 정의 구성 파일에 상주하는지 여부를 지정합니다. MBean 속성: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 사용자 정의 구성 파일 이름 | 사용자 정의 구성 파일의 위치입니다. 이 필드를 사용하여 새 구성 파일을 임포트할 수 있습니다. MBean 속성: `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 유니캐스트 수신 주소 | 클러스터 유니캐스트 리스너의 IP 주소입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenAddress` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 유니캐스트 수신 포트 | 클러스터 유니캐스트 리스너의 포트입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenPort` 최소값: `1` 최대값: `65535` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 유니캐스트 포트 자동 조정 | 포트가 이미 사용 중이어서 포트를 바인딩할 수 없는 경우 유니캐스트 포트를 자동으로 증분할지 여부를 지정합니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.UnicastPortAutoAdjust` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 멀티캐스트 수신 주소 | 클러스터 멀티캐스트 리스너의 IP 주소입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 멀티캐스트 수신 포트 | 클러스터 멀티캐스트 리스너의 포트입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenPort` 최소값: `1` 최대값: `65535` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.
> 수명(TTL) | 멀티캐스트 메시지의 수명(TTL) 설정입니다. MBean 속성: `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` 최소값: `0` 최대값: `255` 모듈을 재배치하거나 서버를 재시작하면 변경 사항이 적용됩니다.

> 관련 작업

> - Coherence 클러스터 생성
> - Coherence 클러스터 구성
> - 잘 알려진 주소 구성
> - Coherence 클러스터 대상 지정
> - Coherence 로깅 구성

> 관련 항목

> - ActiveCache 사용
> - 클러스터 내에서 통신
> - 클러스터 주소 지정 정보