# Crear Puntos de Acceso Local

Los puntos de acceso local de Tuxedo proporcionan información de configuración para conectar los dominios remotos de Tuxedo a un servicio de WTC. Debe tener configurado al menos un punto de acceso local de Tuxedo para crear un servicio de WTC. Para crear un punto de acceso local de Tuxedo:

1. Si aún no lo ha hecho, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Bloquear y Editar (consulte Uso del Centro de Cambios).
2. En la Consola de Administración, amplíe Interoperabilidad y seleccione Servicio de WTC.
3. En la página Servidores WTC, haga clic en el nombre de un servicio de WTC.
4. Haga clic en el separador Puntos de Acceso Local.
5. En la página Puntos de Acceso Local de WTC, haga clic en Nuevo.
6. En el campo Punto de Acceso, introduzca el nombre único utilizado para identificar este punto de acceso local de Tuxedo. Este nombre debe ser único para todos los puntos de acceso locales y remotos de Tuxedo definidos en un servicio de WTC.
7. En el campo Identificador de Punto de Acceso, introduzca el nombre de conexión utilizado para identificar este punto de acceso local de Tuxedo al intentar establecer una conexión de sesión con los puntos de acceso remoto de Tuxedo.
8. En el campo Dirección de Red, introduzca la dirección de red y el número de puerto de este punto de acceso local de Tuxedo. Especifique la dirección TCP/IP con el formato: `//nombre_host:número_puerto o //#.#.#.#:número_puerto`.
9. Haga clic en Terminar.
10. Para activar estos cambios, en el centro de cambios de la Consola de Administración, haga clic en Activar Cambios.
    No todos los cambios se aplican de manera inmediata; para que algunos se apliquen, es necesario reiniciar (consulte Uso del Centro de Cambios).