> # Coherence 叢集：組態：一般

> 組態選項 相關工作 相關主題

> 使用此頁來設定此 Coherence 叢集的特性。

> #### 組態選項

> 名稱 | 描述
> --- | ---
> 名稱 | 此 Coherence 叢集組態的名稱。
> 使用自訂叢集組態檔案 | 指定此組態是否位在外部自訂組態檔案中。 MBean 屬性： `CoherenceClusterSystemResourceMBean.UsingCustomClusterConfigurationFile` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 自訂組態檔案名稱 | 自訂組態檔案的位置。使用此欄位來匯入新的組態檔案。 MBean 屬性： `CoherenceClusterSystemResourceMBean.CustomClusterConfigurationFileName` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 單點傳播監聽位址 | 叢集單點傳播監聽器的 IP 位址。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenAddress` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 單點傳播監聽連接埠 | 叢集單點傳播監聽器的連接埠。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.UnicastListenPort` 最小值：`1` 最大值：`65535` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 單點傳播連接埠自動調整 | 指定當連接埠因使用中而無法繫結時，是否自動增量單點傳播連接埠。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.UnicastPortAutoAdjust` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 多點傳播監聽位址 | 叢集多點傳播監聽器的 IP 位址。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenAddress` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 多點傳播監聽連接埠 | 叢集多點傳播監聽器的連接埠。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.MulticastListenPort` 最小值：`1` 最大值：`65535` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 存留時間 | 多點傳播訊息的存留時間設定。 MBean 屬性： `CoherenceClusterParamsBean.TimeToLive` 最小值：`0` 最大值：`255` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。

> 相關工作

> - 建立 Coherence 叢集
> - 設定 Coherence 叢集
> - 設定已知位址
> - 目標 Coherence 叢集
> - 設定 Coherence 記錄日誌

> 相關主題

> - 使用 ActiveCache
> - 在叢集中進行通訊
> - 叢集定址資訊