# 建立本機存取點

本機 Tuxedo 存取點提供組態資訊，以將可用的遠端 Tuxedo 網域連接到 WTC 服務。必須至少設定一個本機 Tuxedo 存取點以建立 WTC 服務。若要建立本機 Tuxedo 存取點：

1. 如果您尚未如此做，請於管理主控台的變更中心中按一下鎖定和編輯 (請參閱 使用變更中心)。
2. 在管理主控台中，展開互通性並選取 WTC 服務。
3. 在「WTC 伺服器」頁上，按一下 WTC 服務的名稱。
4. 按一下「本機 AP」頁籤。
5. 在「WTC 本機存取點」頁上，按一下「新增」。
6. 在「存取點」欄位中，輸入用於識別此本機 Tuxedo 存取點的唯一名稱。此名稱對於 WTC 服務中定義之所有本機和遠端 Tuxedo 存取點來說都應是唯一的。
7. 在「存取點 ID」欄位中，輸入在嘗試與遠端 Tuxedo 存取點建立階段作業連線時，用於識別此本機 Tuxedo 存取點的連線名稱。
8. 在「網路位址」欄位中，輸入此本機 Tuxedo 存取點的網路位址和連接埠號碼。以下列格式指定 TCP/IP 位址：`//hostname:port_number 或 //#.#.#.#:port_number`。
9. 按一下「完成」。
10. 若要啟動這些變更，請於管理主控台的變更中心中按一下啟動變更。
    並非所有變更會立即生效，有些變更需要重新啟動。(請參閱使用變更中心)。