# 创建口令配置

口令配置可为通过访问点进行域间验证提供口令。要创建口令配置，请执行以下操作：

1. 如果尚未执行此操作，请在管理控制台的更改中心中单击锁定并编辑 (请参阅使用更改中心)。
2. 在管理控制台中，展开互操作性，然后选择 WTC 服务。
3. 在 WTC 服务器页上，单击 WTC 服务的名称。
4. 单击口令选项卡。
5. 在 WTC 口令配置页上，单击新建。
6. 在本地访问点字段中，输入应用该口令的本地访问点的名称。
7. 在远程访问点字段中，输入应用该口令的远程访问点的名称。
8. 在本地口令字段中，输入此配置的本地口令。
9. 在本地口令 IV 字段中，输入加密本地口令的初始化矢量。
10. 在远程口令字段中，输入此配置的远程口令。
11. 在远程口令 IV 字段中，输入加密远程口令的初始化矢量。
12. 单击完成。
13. 要激活这些更改，请在管理控制台的更改中心中单击激活更改。
    并非所有更改都立即生效。某些更改必须重新启动后才能生效 (请参阅使用更改中心)。