> # SIP 伺服器：組態：超載保護

> 組態選項

> 使用此頁面可根據階段作業產生速率或 SIP 傳輸長度和計時器容量限制條件，來調節內送 SIP 要求。

> 在 sipserver.xml 中的超載元素可讓您根據設定的超載狀況來調節內送 SIP 要求。發生超載狀況時，WebLogic Communications Server 會以「503 無法使用服務」回應來損毀新的 SIP 要求，直到觀察到設定的解除值或直到伺服器的執行佇列超出容量為止。

> 使用者設定的超載控制項只會套用到初始的 SIP 要求；當超載狀況發生時，已經作用中的 SIP 對話可能會產生其他未調節的 SIP 要求。

> #### 組態選項

> 名稱 | 描述
> --- | ---
> 臨界值原則 | 用於監督超載狀況的測量類型。 階段作業速率：測量新的 SIP 要求產生的速率。WebLogic Communications Server 會計算在作業最後 5 秒鐘內建立的新 SIP 應用程式連線數目，來判斷階段作業速率。請參閱以階段作業產生速率為基礎的超載控制。 佇列長度：測量處理 SIP 要求和 SIP 計時器的容量限制條件總大小。 MBean 屬性： `OverloadBean.ThresholdPolicy` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 臨界值 | 觸發超載狀況的測量值。 使用階段作業速率規則原則時，此屬性會指定觸發超載狀況的每秒新 SIP 要求數目。 使用佇列長度臨界值原則時，此屬性會指定觸發超載狀況之 SIP 傳輸和 SIP 計時器容量限制條件組合的大小。 觀察到臨界值之後，WebLogic Communications Server 會調節新的 SIP 要求，直到觀察到設定的解除值為止。 MBean 屬性： `OverloadBean.ThresholdValue` 最小值：`1` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。
> 解除值 | 解除超載狀況的測量值。 使用階段作業速率臨界值原則時，解除值會指定終止階段作業調節的每秒新 SIP 要求數目。 使用佇列長度臨界值原則時，解除值會指定終止階段作業調節的組合容量限制條件。 MBean 屬性： `OverloadBean.ReleaseValue` 最小值：`1` 在您重新建置模組或重新啟動伺服器之後，變更才會生效。