# Créer des points d'accès locaux

Les points d'accès Tuxedo locaux fournissent les informations de configuration nécessaires pour connecter les domaines Tuxedo distants disponibles à un service WTC. Au moins un point d'accès Tuxedo local doit être configuré pour créer un service WTC. Pour créer un point d'accès Tuxedo local :

1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Verrouiller et modifier (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).
2. Dans la console d'administration, développez Interopérabilité, puis sélectionnez Service WTC.
3. Dans la page Serveurs WTC, cliquez sur le nom d'un service WTC.
4. Cliquez sur l'onglet Points d'accès locaux.
5. Dans la page Points d'accès locaux WTC, cliquez sur Nouveau.
6. Dans le champ Point d'accès, indiquez le nom unique utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo local. Ce nom doit être unique pour l'ensemble des points d'accès Tuxedo locaux et distants définis au sein d'un service WTC.
7. Dans le champ ID de point d'accès, indiquez le nom de connexion utilisé pour identifier ce point d'accès Tuxedo local lors de la tentative d'établissement d'une connexion de session avec les points d'accès Tuxedo distants.
8. Dans le champ Adresse réseau, entrez l'adresse réseau et le numéro de port de ce point d'accès Tuxedo local. Indiquez l'adresse TCP/IP au format suivant : `//nomhôte:numéro_port ou //#.#.#.#:numéro_port`..
9. Cliquez sur Terminer.
10. Pour activer ces modifications, dans le centre des modifications de la console d'administration, cliquez sur Activer les modifications.
    Les modifications ne prennent pas toutes effet immédiatement ; certaines nécessitent un redémarrage (reportez-vous à Utiliser le centre des modifications).